# $ NEC PC-PR201 プリンタシリーズのヘルプ

各項目のヘルプを表示するには、目的の項目でマウスの右ボタンをクリックしてください。

# 用紙をセットする位置を設定します。
用紙セット位置は、以下の 2 通りが選択できます。
・[中央] : 用紙セット位置は中央に設定されます。
・[左端] : 用紙セット位置は左端に設定されます。
以下の用紙サイズを使用する場合は、 [左端] および [中央] で用紙のセット位置は変わりません。
・[A3 横]
・[B4 (JIS) 横]
・[15x11 インチ]
[プリンタ] ウィンドウの [ファイル] メニューの [サーバのプロパティ] で作成した用紙を使用する場合は、 [左端] を選択してください。
はがきを使用する場合は、プリンタのハガキ印刷モードで規定されている吸入位置が [中央] となります。

# 印字モードを設定します。
印字モードは以下の 2 通りが選択できます。
・[片方向印字モード] : 左から右へ印刷されるため、縦罫線などの印刷位置を揃えたい場合に有効です。
・[両方向印字モード] : 両方向最短印刷になり、 [片方向印字モード] に比べ印刷時間が短縮されます。

# 印字モードを設定します。
印字モードは以下の 4 通りが選択できます。
・[標準(片方向印字モード)] : 左から右へ印刷されるため、縦罫線などの印刷位置を揃えたい場合に有効です。
・[標準(両方向印字モード)] : 両方向最短印刷になり、 [標準(片方向印字モード)] に比べ印刷時間が短縮されます。
・[ドラフト(片方向印字モード)] : 印刷データを 1 ドットおきに間引き、ヘッドの横送りを高速にするため、 [標準(片方向印字モード)] に比べ印刷時間が短縮されます。
・[ドラフト(両方向印字モード)] : 印刷データを 1 ドットおきに間引き、ヘッドの横送りを高速にするため、 [標準(両方向印字モード)] に比べ印刷時間が短縮されます。

# 漢字コード表を指定します。
このプリンタでは、以下の漢字コード表をサポートしています。
・[JIS 1978 年版] : JIS 1978 年版漢字コード表で印刷されます。
・[JIS 1990 年版] : JIS 1990 年版漢字コード表で印刷されます。

# TrueType フォントにハーフトーン処理を行うか設定します。
ハーフトーン処理を行う場合は、[160] を選択してください。
また、従来 OS と TrueType フォントの印刷結果を同じにしたい場合は、[なし] を選択してください。