# $ NEC PC-PR700 プリンタシリーズのヘルプ

各項目のヘルプを表示するには、目的の項目でマウスの右ボタンをクリックしてください。

# 印刷後の用紙の排出方向を設定します。
用紙の排出方向の設定は、以下の 2 通りが選択でき、シートガイド系またはシートフィーダ系の給紙方法が選択されている場合に有効で、トラクタ系の場合は無効となります。
・[手前側排出] : 用紙はシートガイドに排出されます。
・[奥側排出] : 用紙はスタッカに排出されます。

# 印刷後の用紙の排出方向を設定します。
用紙の排出方向の設定は、以下の 2 通りが選択でき、シートガイド系またはシートフィーダ系の給紙方法が選択されている場合に有効で、トラクタ系の場合は無効となります。
・[手前側排出] : 用紙はシートガイドに排出されます。
・[奥側排出] : 用紙はスタッカに排出されます。
以下の用紙サイズが選択されている場合は、 [奥側排出] を選択してください。
・[はがき]
・[はがき 横]

# 印刷後の用紙の排出方向を設定します。
[用紙の排出方向] の設定は、以下の 2 通りが選択でき、シートガイド系またはシートフィーダ系の給紙方法が選択されている場合に有効で、トラクタ系の場合は無効となります。
・[前方排出] : 用紙はシートガイドに排出されます。
・[後方排出] : 用紙はスタッカに排出されます。

# 印刷後の用紙の排出方向を設定します。
[用紙の排出方向] の設定は、以下の 3 通りが選択でき、シートガイド系またはシートフィーダ系の給紙方法が選択されている場合に有効で、トラクタ系の場合は無効となります。
・[指定なし] : 用紙はプリンタ装置の設定にしたがって排出されます。
・[前方排出] : 用紙はシートガイドに排出されます。
・[後方排出] : 用紙はスタッカに排出されます。

# 印字モードを設定します。
印字モードは以下の 4 通りが選択できます。
・[標準(片方向印字モード)] : 左から右へ印刷されるため、縦罫線などの印刷位置を揃えたい場合に有効です。
・[標準(両方向印字モード)] : 両方向最短印刷になり、 [標準(片方向印字モード)] に比べ印刷時間が短縮されます。
・[ドラフト(片方向印字モード)] : 印刷データを 1 ドットおきに間引き、ヘッドの横送りを高速にするため、 [標準(片方向印字モード)] に比べ印刷時間が短縮されます。
・[ドラフト(両方向印字モード)] : 印刷データを 1 ドットおきに間引き、ヘッドの横送りを高速にするため、 [標準(両方向印字モード)] に比べ印刷時間が短縮されます。

# 印刷モードを設定します。
印刷モードは以下の 4 通りが選択できます。
・[標準(片方向印刷)] : 左から右へ印刷されるため、縦罫線などの印刷位置を揃えたい場合に有効です。
・[標準(両方向印刷)] : 両方向最短印刷になり、 [標準(片方向印刷)] に比べ印刷時間が短縮されます。
・[高速(片方向印刷)] : 印刷データを 1 ドットおきに間引き、ヘッドの横送りを高速にするため、 [標準(片方向印刷)] に比べ印刷時間が短縮されます。
・[高速(両方向印刷)] : 印刷データを 1 ドットおきに間引き、ヘッドの横送りを高速にするため、 [標準(両方向印刷)] に比べ印刷時間が短縮されます。

# 印刷モードを設定します。
印刷モードは以下の 5 通りが選択できます。
・[指定なし] : プリンタ装置の設定にしたがって印刷されます。
・[標準(片方向印刷)] : 左から右へ印刷されるため、縦罫線などの印刷位置を揃えたい場合に有効です。
・[標準(両方向印刷)] : 両方向最短印刷になり、 [標準(片方向印刷)] に比べ印刷時間が短縮されます。
・[高速(片方向印刷)] : 印刷データを 1 ドットおきに間引き、ヘッドの横送りを高速にするため、 [標準(片方向印刷)] に比べ印刷時間が短縮されます。
・[高速(両方向印刷)] : 印刷データを 1 ドットおきに間引き、ヘッドの横送りを高速にするため、 [標準(両方向印刷)] に比べ印刷時間が短縮されます。

# 漢字コード表を指定します。
このプリンタでは、以下の漢字コードをサポートしています。
・[JIS 1978 年版] : JIS 1978 年版漢字コード表で印刷されます。
・[JIS 1990 年版] : JIS 1990 年版漢字コード表で印刷されます。

# TrueType フォントにハーフトーン処理を行うか設定します。
ハーフトーン処理を行う場合は、[160] を選択してください。
また、従来 OS と TrueType フォントの印刷結果を同じにしたい場合は、[なし] を選択してください。