# $ NEC MultiWriter シリーズのヘルプ

各項目のヘルプを表示するには、目的の項目でマウスの右ボタンをクリックしてください。

# 綴じしろを設定します。0 ～ 20mm までの範囲で 1mm 単位で指定できます。 この設定は、［両面印刷］ ボックスで ［片面］ が選ばれていない場合に適用されます。

# ジョブセパレートとは、印刷結果をジョブごとに縦、横、交互に排出する機能です。
［用紙サイズ］ ボックスで ［A4］、［A3->A4］、［A4x2->A4］、［B4->A4］、［B5->A4］、［LP->A4］ のいずれかが選択されている場合に使用できます。また、縦置きにセットされている A4 用紙と、横置きにセットされている A4 用紙が、いずれかの給紙装置に存在する必要があります。

# SET（Sharp Edge Technology） とは、テキストやグラフィックスのエッジのギザギザをなくし画質を向上させる機能です。

# トナー節約機能とは、トナーを節約して印刷を行う機能です。

# 印刷濃度を 5 段階で設定します。［濃い］ をクリックすると標準よりも黒く印刷されます。［淡い］ をクリックすると標準よりも白く印刷されます。

# ソータ機能は以下の 4 通りが選択できます。
・[オフ] : ソータ機能は使用されません。
・[コピーモード] : 同じ文書が、指定した部数分それぞれのビンに仕分けされます。たとえば、3 ページのデータを 2 部印刷すると、1,1,2,2,3,3 の順にトレーに仕分けされます。
・[ソートモード] : 複数部数の文書が、ページごと同一ビンに仕分けされます。たとえば、3 ページのデータを 2 部印刷すると、1,2,3,1,2,3 の順にトレーに仕分けされます。
・[ビンセレクト] : 文書が指定したビンから出力されます。［ビン番号］ ボックスで出力トレーを指定できます。
これらの設定は、プリンタにソータユニットが装着されている場合に適用されます。
［部数］ ボックスで ［部単位］ チェック ボックスをオフにして印刷してください。
［用紙サイズ］ ボックスで ［はがき］ が指定されている場合は使用できません。
アプリケーションに文書を仕分けて印刷する機能がある場合は、アプリケーションの仕分け機能は使用しないでください。

# ［ソート機能］ ボックスで、［コピーモード］、［ソートモード］ および ［ビンセレクト］ が選択されている場合、排出するビンを指定します。1 ～ 10 ビンまでの範囲で指定できます。

# 印刷結果のどちらの面を上にして排出するかを指定します。［フェイスダウン］ をクリックすると、プリンタ装置の上部に印刷面を下向きにして排出します。［フェイスアップ］ をクリックすると、プリンタ装置の後部に印刷面を上向きにして排出します。この場合、印刷面の上に次のページが積み上げられ最後のページが一番上になります。[フェイスアップ] 排出機能を使用する場合は、必ずオプションのフェイスアップトレイを使用してください。

# 漢字コード表を指定します。［JIS 1978 年版］ をクリックすると JIS 1978 年版漢字コード表で印刷されます。［JIS 1990 年版］ をクリックすると JIS 1990 年版漢字コード表で印刷されます。

# 低解像度時に TrueType フォントにハーフトーン処理を行うか設定します。
ハーフトーン処理を行う場合は、[印刷品質] で設定されている解像度と同じか、それよりも小さい値を選択してください。
また、従来 OS と TrueType フォントの印刷結果を同じにしたい場合は、[なし] を選択してください。

# TrueType フォントにハーフトーン処理を行うか設定します。
ハーフトーン処理を行う場合は、[600] を選択してください。
また、従来 OS と TrueType フォントの印刷結果を同じにしたい場合は、[なし] を選択してください。

# TrueType フォントにハーフトーン処理を行うか設定します。
ハーフトーン処理を行う場合は、[240] を選択してください。
また、従来 OS と TrueType フォントの印刷結果を同じにしたい場合は、[なし] を選択してください。