# $ NEC MultiWriter シリーズのヘルプ

各項目のヘルプを表示するには、目的の項目でマウスの右ボタンをクリックしてください。

# 綴じしろを設定します。0 ～ 20mm までの範囲で 1mm 単位で指定できます。 この設定は、［両面印刷］ ボックスで ［片面］ が選ばれていない場合に適用されます。

# ジョブセパレートとは、印刷結果をジョブごとに縦、横、交互に排出する機能です。
［用紙サイズ］ ボックスで ［A4］、［A3->A4］、［A4x2->A4］、［B4->A4］、［B5->A4］、［LP->A4］ のいずれかが選択されている場合に使用できます。また、縦置きにセットされている A4 用紙と、横置きにセットされている A4 用紙が、いずれかの給紙装置に存在する必要があります。

# SET（Sharp Edge Technology） とは、テキストやグラフィックスのエッジのギザギザをなくし画質を向上させる機能です。

# トナー節約機能とは、トナーを節約して印刷を行う機能です。

# 印刷濃度を 5 段階で設定します。［濃い］ をクリックすると標準よりも黒く印刷されます。［淡い］ をクリックすると標準よりも白く印刷されます。

# ソータ機能は以下の 4 通りが選択できます。
・[コピーモード] : 同じ文書が、指定した部数分それぞれのビンに仕分けされます。たとえば、3 ページのデータを 2 部印刷すると、1,1,2,2,3,3 の順にトレーに仕分けされます。
・[ソートモード] : 複数部数の文書が、ページごと同一ビンに仕分けされます。たとえば、3 ページのデータを 2 部印刷すると、1,2,3,1,2,3 の順にトレーに仕分けされます。
・[ビンセレクト] : 文書が指定したビンから出力されます。［ビン番号］ ボックスで出力トレーを指定できます。
・［スタックモード］:　文書をスタックモードで排紙させたいときに選択します。文書を最下段のビン１から排紙しスタックする最大許容量数に達したらビン２、ビン３・・ビン１０と順次排出するビンを変更します。
これらの設定は、プリンタにソータユニットが装着されている場合に適用されます。
［部数］ ボックスで ［部単位］ チェック ボックスをオフにして印刷してください。
［用紙サイズ］ ボックスで ［はがき］ が指定されている場合は使用できません。
アプリケーションに文書を仕分けて印刷する機能がある場合は、アプリケーションの仕分け機能は使用しないでください。

# ［ソート機能］ ボックスで、［コピーモード］、［ソートモード］ および ［ビンセレクト］ が選択されている場合、排出するビンを指定します。1 ～ 10 ビンまでの範囲で指定できます。

# 印刷結果の排出の方法を指定します。
［フェイスダウン］ プリンタ装置の上部に印刷面を下向きにして排出します。
［フェイスアップ］プリンタ装置の後部に印刷面を上向きにして排出します。
［フィニッシャ］フィニッシャ（ステープル機能）の選択に従い、フィニッシャから排出します。
［ソータ］ソータ機能の選択に従い、ソータから排出します。
[フェイスアップ／フィニッシャ／ソータ] 排出機能を使用する場合は、必ず各オプションをありにしてください。

# 漢字コード表を指定します。［JIS 1978 年版］ をクリックすると JIS 1978 年版漢字コード表で印刷されます。［JIS 1990 年版］ をクリックすると JIS 1990 年版漢字コード表で印刷されます。

# 使用する、フィニッシャ機能を選択します。リストボックスの中でステープルする項目を選択してください。

# ステープルを綴じる方向を選択します。

# ステープルを綴じる位置を選択します。

# 電子ソート機能とは、丁合い機能をプリンタに増設されたハードディスクを使用して、プリンタ側で実現する機能です。

# 文書の仕分け方法を選択します。
［なし］：仕分けを行わないと時に選択します。
［合紙表のみ］：印刷した文章の先頭に合紙が挿入されます。
［合紙表と裏］：印刷した文章の先頭と最後に合紙が挿入されます。
［オフセット排紙］：文章を印刷した単位で左右にずらして排紙します。

# 以前の機種で用いられていた印刷範囲で印刷します。

# 印刷する用紙の種類を選択します。用紙の種類は、次の５種類から選択できます。
［普通紙］
［厚紙］
［ＯＨＰ］
［ラベル紙］
［穴あき紙］
［厚紙］、［ＯＨＰ］、［ラベル紙］、［穴あき紙］は、給紙方法が［トレイ］の場合のみ選択できます。
［厚紙］、［ＯＨＰ］、［ラベル紙］を選択した場合は両面印刷は無効となります。

# プリンタ本体に封筒フィーダを増設した場合には、必ず［あり］を選択してください。
［あり］を選択すると、用紙サイズで［封筒洋型４号］を選択できます。
［封筒洋型４号］を選択すると、給紙方法は、［トレイ］しか選択できません。

# 印刷する用紙の種類を選択します。用紙の種類は、次の４種類から選択できます。
［普通紙］
［厚紙］
［ＯＨＰ］
［ラベル紙］
［厚紙］、［ＯＨＰ］、［ラベル紙］は、給紙方法が［トレイ］の場合のみ選択できます。
［厚紙］、［ＯＨＰ］、［ラベル紙］を選択した場合は両面印刷は無効となります。

# 文書の仕分け方法を選択します。
［なし］：仕分けを行わないと時に選択します。
［合紙表のみ］：印刷した文章の先頭に合紙が挿入されます。
［合紙表と裏］：印刷した文章の先頭と最後に合紙が挿入されます。
［ジョブセパレート］：文章を印刷した単位で縦横に置き分けてスタッカに排紙します。

# 両面印刷をする場合、用紙の表／裏面のどちらかから印刷するかを設定します。［両面印刷］で［なし］が選択されている場合は、無効です。
［用紙サイズ］が［はがき］、［封筒洋４］、［ユーザ定義サイズ］用紙が選択されている場合、または、［用紙の種類］に［厚紙］、［ＯＨＰ］、［ラベル紙］が選択されている場合には選択できません。
また、［両面印刷ユニット］に［あり］が選択されていないと、［両面印刷］は選択できません。

# 印刷結果の排出の方法を指定します。
［フェイスダウン］ プリンタ装置の上部に印刷面を下向きにして排出します。
［フェイスアップ］プリンタ装置の後部に印刷面を上向きにして排出します。
［フィニッシャ］フィニッシャ（ステープル機能）の選択に従い、フィニッシャから排出します。
[フィニッシャ] 排出機能を使用する場合は、必ず各オプションをありにしてください。