$ # K K Neu
Konfigurieren neuer WinStations für den WinFrame-Server.
Siehe auch
Neue WinStations konfigurieren

$ # K K Kopieren
Kopieren einer bestehenden WinStation
Siehe auch
Bestehende WinStations kopieren

$ # K K Löschen
Löschen einer WinStation vom WinFrame-Server.
Siehe auch
WinStations löschen

$ # K K Umbenennen
Umbenennen einer WinStation.
Siehe auch
Umbenennen von WinStations

$ # K K Bearbeiten
Bearbeiten der Konfiguration einer WinStation. Mit diesem Befehl können Sie sich die Konfiguration einer WinStation anzeigen lassen, wenn sich die Anwendung im Benutzermodus befindet.
Siehe auch
Die Konfiguration einer bestehenden WinStation bearbeiten

$ # K K Aktivieren
Aktivieren einer deaktivierten WinStation.
Siehe auch
WinStations aktivieren

$ # K K Deaktivieren
Deaktivieren einer aktivierten WinStation.
Siehe auch
WinStations deaktivieren

$ # K K Zurücksetzen
Zurücksetzen einer aktivierten WinStation.
Siehe auch
WinStations zurücksetzen

$ # K Beenden
Beenden der Anwendung WinStation Konfiguration.

$ # K K Bestätigen
Ist diese Option ausgewählt, fordert Sie das Programm WinStation Konfiguration auf, bestimmte Konfigurationsoperationen, z.B. das Löschen von WinStations, zu bestätigen. Im Bestätigungsfenster wird angezeigt, ob Benutzer auf der betreffenden WinStation angemeldet sind, die von dem Befehl betroffen wären.
Siehe auch
Löschvorgänge bestätigen
Dialog Bestätigung der WinStation Operation

$ # K Einstellungen bei Beenden sichern
Wählen Sie den Befehl Einstellungen bei Beenden sichern aus, um zu gewährleisten, daß alle an der WinStation-Konfiguration vorgenommenen Änderungen gesichert werden. Dies schließt folgendes ein:
{bmc bullet.bmp}	Die aktuelle Größe und Position des Fensters WinStation Konfiguration.
{bmc bullet.bmp}	Die Aufforderung zum Bestätigen von Vorgängen.
{bmc bullet.bmp}	Die aktuelle, in der WinStation-Liste verwendete Schriftart.

$ # K Schriftart
Mit dieser Option können Sie eine andere Schriftart für die Darstellung der WinStation-Liste auswählen. Die Schriftarten für die Dialogfelder sind davon nicht betroffen.
Siehe auch
Die Schriftart der WinStation-Liste ändern

$ # K Inhalt
Startet die Hilfe und zeigt die Hilfethemen zur Konfiguration von WinStations an. 

$ # K Index
Öffnet den Dialog Index für die Suche nach bestimmten Hilfethemen. Sie können in der Hilfe nach bestimmten Themen suchen, indem Sie in diesem Dialog entsprechende Schlüsselwörter auswählen. 

$ # K Hilfe benutzen
Erläutert die Verwendung der Hilfefunktion. 

$ # K Info WinStation Konfiguration
Zeigt Versionsnummer und Copyright zu WinStation Konfiguration an. 

$# K Dialog Bestätigung der WinStation Operation
Dieses Dialogfeld wird geöffnet, wenn bestimmte Befehle, etwa Löschen, ausgeführt werden und zuvor die Option Bestätigen ausgewählt wurde.
{bmc bullet.bmp}	Die Operation, die durchgeführt werden soll, und die davon betroffenen WinStations werden in schwarzer Schrift im oberen Teil des Dialogfelds angezeigt.
{bmc bullet.bmp}	Sind auf diesen WinStations Benutzer angemeldet, erscheint eine entsprechende Meldung in roter Schrift.

{bmc doit.bmp}	Wählen Sie OK aus, um die Operation zu bestätigen.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie Abbrechen aus, um die Operation abzubrechen.

$# K Dialog Status WinStation Operation
Dieses Dialogfeld wird geöffnet, um den Status der auf einer Winstation ausgeführten Operation anzuzeigen.
{bmc bullet.bmp}	Die gerade ausgeführte Operation wird im Dialogfeld angezeigt.
{bmc bullet.bmp}	Bei Operationen, durch die WinStations erzeugt oder gelöscht werden, erscheint die Schaltfläche Annullieren, mit der Sie diese Operationen jederzeit abbrechen können.

$# K Dialog WinStation Konfiguration
Das Dialogfeld WinStation Konfiguration wird verwendet, um Konfigurationsdaten für eine WinStation einzugeben, zu bearbeiten und anzuzeigen. Drei Kategorien von WinStations können für den WinFrame-Server konfiguriert werden:
{bmc bullet.bmp}	Konsolen-WinStations. Nur die Systemkonsole ist konfiguriert, und es können keine zusätzlichen Konsolen-WinStations hinzugefügt werden.
{bmc bullet.bmp}	Netzwerk-WinStations.
{bmc bullet.bmp}	Asynchrone WinStations.
{bmc bullet.bmp}	NASI-WinStations.
Um weitere Informationen zum Dialogfeld WinStation Konfiguration zu erhalten, wählen Sie eines der folgenden Themen aus:
{bmc moreinfo.bmp} Name
{bmc moreinfo.bmp} Transport
{bmc moreinfo.bmp} Typ
{bmc moreinfo.bmp} Kommentar
Siehe auch
Async Transport Konfiguration - Optionen
Netzwerk Transport-Konfiguration - Optionen
NASI Transport-Konfiguration - Optionen
Dialog Erweiterte WinStation
Neue WinStations konfigurieren
Die Konfiguration einer bestehenden WinStation bearbeiten

# Name
Durch den Namen kann der WinFrame-Server die WinStation eindeutig identifizieren. Dieser Name darf nicht mit einer Ziffer beginnen. Davon abgesehen darf er alle Zeichen mit Ausnahme der folgenden enthalten:     : #  . \ / :
{bmc doit.bmp}	Geben Sie im Eingabefeld den gewünschten Namen für die WinStation ein.

# Transport
Die Option Transport legt fest, welche Datenübertragungsmethode bei der WinStation verwendet wird.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie in der Liste die gewünschte Transportart (Datenübertragungsart) aus.

# Typ
Typ gibt das Zielterminal bzw. den Zielcomputer für die Kommunikation mit der WinStation an.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie den gewünschten WinStation-Typ in der Liste aus.

# Kommentar
Mit der Option Kommentar bietet sich Ihnen eine Möglichkeit, die WinStation zu beschreiben.
{bmc doit.bmp}	Geben Sie im Eingabefeld den gewünschten Kommentar ein.
Hinweis: Bei asynchronen &WinStations wird der Name des konfigurierten Gerätes dem Kommentar in der WinStation-Liste automatisch als Präfix vorangestellt.

$# Async Transport Konfiguration - Optionen
Informationen zu den Konfigurationsoptionen für asynchrone WinStations finden Sie unter folgenden Themen:
{bmc moreinfo.bmp} Standardwerte einstellen
{bmc moreinfo.bmp} Erweitert...
{bmc moreinfo.bmp} Test...
{bmc moreinfo.bmp} Gerät
{bmc moreinfo.bmp} Gerät verbinden mit
{bmc moreinfo.bmp} Baud-Rate
{bmc moreinfo.bmp} Modemname
Siehe auch
Dialog Erweiterte Async Konfiguration
Dialog Async Test
Dialog Modemkonfiguration
Neue WinStations konfigurieren
Die Konfiguration einer bestehenden WinStation bearbeiten

#Standardwerte einstellen
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie die Option Standard aus, um alle Optionen der Async Transport Konfiguration auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen. Die Standardeinstellungen hängen von dem Typ ab, der für die WinStation gewählt wurde.

# Erweitert...
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie diese Option aus, um die erweiterten Einstellungen für den asynchronen Transport zu bearbeiten. Dadurch wird der Dialog Erweiterte Async Konfiguration aufgerufen.

# Test...
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie diese Option aus, um das asynchrone Gerät zu testen. Durch Auswahl dieser Option wird der Dialog Async Test aufgerufen.

# Gerät
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie in der Liste das asynchrone Gerät aus, über das die WinStation Daten überträgt.

# Gerät verbinden mit
Es stehen sechs Optionen zur Verfügung, die der WinStation mitteilen, wann eine Verbindung aufgebaut oder getrennt werden soll:
{bmc bullet.bmp}	CTS: Liegt CTS (Clear-To-Send) an, wird eine Verbindung hergestellt. Die Verbindung wird getrennt, wenn CTS nicht mehr anliegt.
{bmc bullet.bmp}	DSR: Liegt DSR (Data-Set-Ready) an, wird eine Verbindung hergestellt. Die Verbindung wird getrennt, wenn DSR nicht mehr anliegt.
{bmc bullet.bmp}	RI: Liegt RI (Ring-Indicator) an, wird eine Verbindung hergestellt. Die Verbindung wird getrennt, wenn RI nicht mehr anliegt.
{bmc bullet.bmp}	DCD: Liegt DCD (Data-Carrier-Detect) an, wird eine Verbindung hergestellt. Die Verbindung wird getrennt, wenn DCD nicht mehr anliegt.
{bmc bullet.bmp}	Erstes Zeichen: Sobald das erste Zeichen von der WinStation gelesen wird, wird eine Verbindung aufgebaut. Die Verbindung wird getrennt, wenn das Break-Zeichen empfangen wird.
{bmc bullet.bmp}	(immer verbunden): Wurde diese Option ausgewählt, bleibt die WinStation ständig verbunden.

#Baud-Rate
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie in der Liste die Baud-Rate aus, mit der die WinStation arbeiten soll. Falls eine andere Baud-Rate benötigt wird, die nicht in der Liste aufgeführt ist, geben Sie den gewünschten Wert in das Eingabefeld der Liste ein.

#Modemname
{bmc doit.bmp}	Wurde eine Einwähl-WinStation konfiguriert, erscheint hier der Name des Modems. Andernfalls (d.h., wenn eine asynchrone WinStation konfiguriert wurde, die direkt verbunden ist) erscheint die Angabe (Kein).
{bmc doit.bmp}	Klicken Sie auf die Schaltfläche Modem..., um ein Modem hinzuzufügen oder zu entfernen. Durch Auswahl dieser Schaltfläche wird der Dialog Modemkonfiguration aufgerufen.

$# K Dialog Erweiterte Async Konfiguration
In diesem Dialog können Sie weitere Einstellungen zur asynchronen Konfiguration eingeben. Um weitere Informationen zu den Optionen im Dialogfeld Erweiterten Async Konfiguration zu erhalten, wählen Sie eines der folgenden Themen aus:
{bmc moreinfo.bmp} Flußsteuerung
{bmc moreinfo.bmp} DTR-Status
{bmc moreinfo.bmp} RTS-Status
{bmc moreinfo.bmp} Hardware-Flußsteuerung
{bmc moreinfo.bmp} Software-Flußsteuerung
{bmc moreinfo.bmp} Parität
{bmc moreinfo.bmp} Stop
{bmc moreinfo.bmp} Byte
Siehe auch
Neue WinStations konfigurieren
Die Konfiguration einer bestehenden WinStation bearbeiten

# Flußsteuerung
Es stehen Ihnen drei Optionen für die Konfiguration der Flußsteuerung für die asynchrone WinStation zur Verfügung:
{bmc bullet.bmp}	Hardware: Bei der Hardware-Flußsteuerung werden dedizierte Signalleitungen im asynchronen Kabel verwendet. Die Art der Hardware-Flußsteuerung kann durch Klicken auf die Schaltfläche Erweitert festgelegt werden.
{bmc bullet.bmp}	Software: Bei der Software-Flußsteuerung werden keine dedizierten Signalleitungen im asynchronen Kabel benötigt. Die XON/XOFF-Zeichen zur Software-Flußsteuerung können bei Bedarf durch Klicken auf die Schaltfläche Erweitert umdefiniert werden.
{bmc bullet.bmp}	Kein: Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie keine Flußsteuerung wünschen.
Hinweis: Für eine Einwähl-WinStation können die für die Flußsteuerung vorgenommenen Einstellungen nicht von diesem Dialog aus geändert werden. Verwenden Sie in diesem Fall den Dialog Modemkonfiguration, um die Flußsteuerung auf Hardware oder Software einzustellen.

# DTR-Status
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie Immer Ein, um zu erreichen, daß das DTR-Signal stets anliegt.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie Immer Aus, um zu erreichen, daß das DTR-Signal nie anliegt.
Diese Option ist deaktiviert, wenn die Hardware-Flußsteuerung aktiviert ist und in der Erweiterten Hardware-Flußsteuerung die Option DTR ausschalten, wenn Empfangspuffer voll ist eingestellt wurde.

# RTS-Status
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie Immer Ein, um zu erreichen, daß das RTS-Signal stets anliegt.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie Immer Aus, um zu erreichen, daß das RTS-Signal nie anliegt.
Diese Option ist deaktiviert, wenn die Hardware-Flußsteuerung aktiviert ist und in der Erweiterten Hardware-Flußsteuerung die Option RTS ausschalten, wenn Empfangspuffer voll ist eingestellt wurde.

#Hardware-Flußsteuerung
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie eine der Optionen ...wenn Empfangspuffer voll ist aus, damit die WinStation weiß, wie die Verarbeitung ankommender Daten gesteuert werden soll:
{bmc bullet.bmp}	Keine: Es wird keine Flußsteuerung für ankommende Daten zur Verfügung gestellt.
{bmc bullet.bmp}	RTS ausschalten: Das RTS-Signal wird ausgeschaltet, wenn ankommende Daten gestoppt werden müssen.
{bmc bullet.bmp}	DTR ausschalten: Das DTR-Signal wird ausgeschaltet, wenn ankommende Daten gestoppt werden müssen.

{bmc doit.bmp}	Wählen Sie Daten senden aus, um der WinStation mitzuteilen, wie sie auf die Anforderungen von mit ihr verbundenen Terminals oder Computern antworten soll, die eine Flußsteuerung für ausgehende Daten anfordern:
{bmc bullet.bmp}	Immer: Es wird keine Flußsteuerung für ausgehende Daten zur Verfügung gestellt.
{bmc bullet.bmp}	Wenn CTS eingeschaltet ist: Diese Option erlaubt der WinStation, immer dann Daten zu übertragen, wenn das CTS-Signal anliegt.
{bmc bullet.bmp}	Wenn DSR eingeschaltet ist: Diese Option erlaubt der WinStation, immer dann Daten zu übertragen, wenn das DSR-Signal anliegt.
Diese Option ist deaktiviert, wenn die asynchrone Flußsteuerung entweder auf Software oder auf Kein eingestellt ist.

# Software-Flußsteuerung
{bmc doit.bmp}	Geben Sie das gewünschte XON-Zeichen an, das von der WinStation und dem verbundenen Terminal bzw. Computer verwendet werden soll, wenn Daten übertragen werden können.
{bmc doit.bmp}	Geben Sie das gewünschte XOFF-Zeichen an, das von der WinStation und dem verbundenen Terminal bzw. Computer verwendet werden soll, wenn die Datenübertragung gestoppt werden muß.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie Dezimal oder Hex aus, um das numerische Format der XON- und XOFF-Zeichen anzugeben.
Diese Option ist deaktiviert, wenn die asynchrone Flußsteuerung auf Hardware oder Kein eingestellt ist.

# Parität
Zum Angeben der Parität für ein Datenbyte gibt es fünf Auswahlmöglichkeiten:
{bmc bullet.bmp}	Kein: Keine Paritätsdaten.
{bmc bullet.bmp}	Gerade: Gerade Paritätsdaten.
{bmc bullet.bmp}	Ungerade: Ungerade Paritätsdaten.
{bmc bullet.bmp}	Markierung: Logisch 1-Paritätsdaten.
{bmc bullet.bmp}	Zwischenraum: Logisch 0-Paritätsdaten.

# Stop
Zum Festlegen der Anzahl der Stop-Bit, die mit dem Datenbyte gesendet werden, gibt es zwei Auswahlmöglichkeiten:
{bmc bullet.bmp}	1: Ein Stop-Bit pro Datenbyte.
{bmc bullet.bmp}	2: Zwei Stop-Bit pro Datenbyte.

#Byte
Zum Angeben der Anzahl der Datenbit in einem Datenbyte gibt es zwei Möglichkeiten:
{bmc bullet.bmp}	7: Sieben Datenbit pro Datenbyte.
{bmc bullet.bmp}	8: Acht Datenbit pro Datenbyte.
Diese Option ist deaktiviert, wenn als asynchroner WinStation-Typ ICA angegeben wurde. Für den WinStation-Typ ICA werden 8 Datenbit benötigt.

$# K Async Test
Dieser Dialog bietet die Möglichkeit eines einfachen Tests des angegebenen asynchronen Gerätes, der vor dem Erstellen der WinStation durchgeführt wird. Der Test ist z.B. nützlich bei der Behebung einer falschen asynchronen Verdrahtung oder bei falsch angegebenen asynchronen Parametern, z.B. einer ungültigen Baud-Rate.
{bmc bullet.bmp}	Das asynchrone Gerät wird im oberen Teil des Dialogs angegeben, zusammen mit der aktuellen Baud-Rate, die für das Gerät eingegeben wurde.
{bmc bullet.bmp}	Über ein Terminalfenster können ausgehende Daten eingegeben und an das asynchrone Gerät gesendet bzw. ankommende Daten empfangen und vom Gerät angezeigt werden.
Um Informationen zum Dialogfeld Async Test zu erhalten, wählen Sie eines der folgenden Themen aus:
{bmc moreinfo.bmp} LEDs
{bmc moreinfo.bmp} Terminalfenster
{bmc moreinfo.bmp} Initialisieren
{bmc moreinfo.bmp} Empfangsbereit
{bmc moreinfo.bmp} Wählen
{bmc moreinfo.bmp} Telefonnummer
Siehe auch
Dialog Erweiterte Async Konfiguration
Dialog Modemkonfiguration

# LEDs
Sechs LEDs zeigen den aktuellen Status der Hardware (HW)-Flußsteuerung sowie der Modemsteuerung des asynchronen Gerätes an.
{bmc bullet.bmp}	DTR: Data-Terminal-Ready (Status der ankommenden HW-Flußsteuerung)
{bmc bullet.bmp}	RTS: Request-To-Send (Status der ankommenden HW-Flußsteuerung)
{bmc bullet.bmp}	CTS: Clear-To-Send (Status der ausgehenden HW-Flußsteuerung)
{bmc bullet.bmp}	DSR: Data-Set-Ready (Status der ausgehenden HW-Flußsteuerung)
{bmc bullet.bmp}	DCD: Data-Carrier-Detect (Modemsteuersignal)
{bmc bullet.bmp}	RI: Ring-Indicator (Modemsteuersignal)
Die LED leuchtet rot, um anzuzeigen, daß das entsprechende Signal anliegt, und ist grau, um anzuzeigen, daß es nicht anliegt. Diese LEDs gehen an und aus, wenn die entsprechenden Signale anliegen bzw. nicht anliegen.

# Terminalfenster
{bmc doit.bmp}	Alle Zeichen, die in dieses Fenster eingegeben werden, werden zum asynchronen Gerät gesendet. Die eingegebenen Zeichen erscheinen jedoch erst dann im Fenster, wenn sie vom asynchronen Gerät zurückgemeldet werden.
{bmc doit.bmp}	Die vom asynchronen Gerät empfangenen Zeichen werden in diesem Fenster dargestellt.

#Initialisieren
Diese Schaltfläche steht nur bei Einwähl-WinStations zur Verfügung.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie diese Schaltfläche aus, um das Modem zu initialisieren.

# Empfangsbereit
Diese Schaltfläche steht nur bei Einwähl-WinStations zur Verfügung.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie diese Schaltfläche aus, um das Modem für ankommende Anrufe vorzubereiten.

# Wählen
Diese Schaltfläche steht nur bei Einwähl-WinStations zur Verfügung.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie diese Schaltfläche aus, damit die aktuelle Telefonnummer vom Modem gewählt wird.

# Telefonnummer
Diese Schaltfläche steht nur bei Einwähl-WinStations zur Verfügung.
{bmc doit.bmp}	Geben Sie in dieses Eingabefeld die Telefonnummer ein, die das Modem wählen soll.

$# K Dialog Modemkonfiguration
In diesem Dialog kann eine Einwähl-WinStation durch Angeben eines Modems konfiguriert werden. Einige Einstellungen können von der Anwender Konfiguration übernommen werden, indem Sie die Kontrollkästchen (Benutzerkonfiguration übernehmen) auswählen. Um weitere Informationen zum Auswählen einen Modemtyps zu erhalten, wählen Sie eines der folgenden Themen aus:
{bmc moreinfo.bmp} Modemname
{bmc moreinfo.bmp} Erkennen...
In den Feldern Modemeinstellungen können nur dann Änderungen vorgenommen werden, wenn ein Modemtyp angegeben ist. Sie ermöglichen es Ihnen, bestimmte Modemoptionen zu steuern. Optionen, die vom angegebenen Modemtyp nicht unterstützt werden, können auch nicht geändert werden. Wählen Sie eines der folgenden Themen aus, um weitere Informationen zu erhalten:
{bmc moreinfo.bmp} Fehlerkorrektur
{bmc moreinfo.bmp} Komprimierung
{bmc moreinfo.bmp} Lautsprecher ein
{bmc moreinfo.bmp} HW-Flußsteuerung
{bmc moreinfo.bmp} Auto Baud-Rate
{bmc moreinfo.bmp} Modem Init Timer (Minuten)
{bmc moreinfo.bmp} Modem Verbindung herstellen
Die Angaben in den Feldern Modem Rückruf können nur dann geändert werden, wenn ein Modemtyp angegeben ist. Mit diesen Angaben können Sie eine WinStation dafür konfigurieren, einen Benutzer zurückzurufen, nachdem eine Verbindung hergestellt wurde. Wählen Sie eines der folgenden Themen aus, um weitere Informationen zu erhalten:
{bmc moreinfo.bmp} ...ist
{bmc moreinfo.bmp} Telefonnummer
Siehe auch
Neue WinStations konfigurieren
Die Konfiguration einer bestehenden WinStation bearbeiten

#Modemname
{bmc doit.bmp}	Um eine Einwähl-WinStation zu konfigurieren, wählen Sie in der Liste Ihren Modemtyp oder - falls dieser nicht aufgeführt wird - einen Ihrem Modem ähnlichen Typ aus.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie in der Liste die Angabe (Kein) aus, um eine direkt verbundene asynchrone WinStation zu konfigurieren.
Wurde kein Modem ausgewählt, was in der Auswahlliste durch die Option (Kein) angezeigt wird, können die Angaben in den Feldern Modemeinstellungen und Modem Rückruf nicht geändert werden.

# Erkennen...
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie diese Schaltfläche aus, damit das Betriebssystem einen Dialog mit dem Modem beginnt, um den Modemtyp zu bestimmen.
Werden mehrere Übereinstimmungen gefunden, wird eine Liste der in Frage kommenden Modems angezeigt. Wählen Sie den Modemeintrag aus, der Ihrem Modem entspricht. Sollte das Modem nicht angeschlossen oder die Verkabelung fehlerhaft vorgenommen worden sein, schlägt die Modemerkennung fehl.

# Fehlerkorrektur
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie dieses Feld aus, um die Fehlerkorrektur zu aktivieren.

# Komprimierung
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie dieses Feld aus, um die Datenkomprimierung zu aktivieren.

# Lautsprecher ein
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie dieses Feld aus, um den internen Lautsprecher des Modems zu aktivieren.

# HW-Flußsteuerung
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie dieses Feld aus, um die Hardware-Flußsteuerung zwischen dem Modem und dem WinFrame-Server zu aktivieren.

# Auto Baud-Rate
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie dieses Feld aus, um die automatische Erkennung der Baud-Rate zu aktivieren.

# Modem Init Timer (Minuten)
Finden innerhalb der eingestellten Zeitspanne (Minuten) keine Aktivitäten statt, wird das Modem zurückgesetzt. Dadurch wird verhindert, daß Störungen in der Leitung oder unterbrochene Verbindungen das Modem permanent sperren.
{bmc doit.bmp}	Geben Sie die Anzahl der Minuten im Eingabefeld ein. Dieser Wert kann zwischen 5 und 9999 liegen.
{bmc doit.bmp}	Um diese Option zu deaktivieren, klicken Sie auf die Schaltfläche Deaktivieren.

# Modem Verbindung herstellen
Es stehen sechs Optionen zur Verfügung, die der WinStation mitteilen, wann eine Verbindung aufgebaut oder getrennt werden soll:
{bmc bullet.bmp}	CTS: Liegt CTS (Clear-To-Send) an, wird eine Verbindung hergestellt. Die Verbindung wird getrennt, wenn CTS nicht mehr anliegt.
{bmc bullet.bmp}	DSR: Liegt DSR (Data-Set-Ready) an, wird eine Verbindung hergestellt. Die Verbindung wird getrennt, wenn DSR nicht mehr anliegt.
{bmc bullet.bmp}	RI: Liegt RI (Ring-Indicator) an, wird eine Verbindung hergestellt. Die Verbindung wird getrennt, wenn RI nicht mehr anliegt.
{bmc bullet.bmp}	DCD: Liegt DCD (Data-Carrier-Detect) an, wird eine Verbindung hergestellt. Die Verbindung wird getrennt, wenn DCD nicht mehr anliegt.
{bmc bullet.bmp}	Erstes Zeichen: Sobald das erste Zeichen von der WinStation gelesen wird, wird eine Verbindung aufgebaut. Die Verbindung wird getrennt, wenn das Break-Zeichen empfangen wird.
{bmc bullet.bmp}	(immer verbunden): Wurde diese Option ausgewählt, bleibt die WinStation ständig verbunden.

# (Modem Rückruf) ...ist
Es stehen drei Optionen zur Verfügung, um die Einwähl-WinStation für einen Rückruf zu konfigurieren:
{bmc bullet.bmp}	Deaktiviert.: Ist diese Option ausgewählt, versucht die WinStation nicht, den Benutzer zurückzurufen.
{bmc bullet.bmp}	An wechselnde Telefonnummer.: Die Einwähl-WinStation fordert den Benutzer auf, eine Telefonnummer anzugeben, und ruft ihn unter dieser Telefonnummer zurück. Soll in dieser Eingabeaufforderung eine Standardnummer angeboten werden, können Sie diese im Feld Telefonnummer eingeben.
{bmc bullet.bmp}	An feste Telefonnummer.: Ist diese Option ausgewählt, versucht die Einwähl-WinStation automatisch, den Benutzer unter der im Feld Telefonnummer angegebenen Nummer zurückzurufen.
Klicken Sie auf die Schaltfläche (Benutzerkonfiguration übernehmen), damit die Rückrufoptionen (einschließlich der Telefonnummer) aus den Konfigurationseinstellungen des Benutzers übernommen werden.

# Telefonnummer
{bmc doit.bmp}	Geben Sie die Telefonnummer ein, die als standardmäßige Telefonnummer (bei wechselnder Rückrufnummer) bzw. als aktuelle Rückrufnummer (bei fester Rückrufnummer) verwendet werden soll.
Klicken Sie auf die Schaltfläche (Benutzerkonfiguration übernehmen), damit die Telefonnummer von den Konfigurationseinstellungen des Benutzers übernommen wird.

$# K Dialog Modemerkennung
Dieses Dialogfeld wird angezeigt, wenn Sie die Schaltfläche Erkennen... auswählen, d.h. die Modemerkennung anfordern.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie die Schaltfläche Erkennen aus, um die Modemerkennung durchzuführen.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie die Schaltfläche Abbrechen aus, um die Modemerkennung abzubrechen.
Sobald die Schaltfläche Erkennen ausgewählt wird, wird im Dialogfeld angegeben, daß die Modemerkennung gestartet wurde. Die Erkennungsoperation kann nicht unterbrochen werden, daher wird die Schaltfläche Abbrechen deaktiviert, sobald der Vorgang der Modemerkennung begonnen hat.

$# K Anzeige Geräteauswahl
In der Anzeige Geräteauswahl werden die Geräte ausgewählt, die als Einwähl-WinStations konfiguriert werden sollen. Die Liste der Geräte wird im Listenfeld Gerät angezeigt.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie das Gerät aus, für das eine Einwähl-WinStation konfiguriert werden soll, indem Sie auf das Kontrollkästchen links neben dem Gerät klicken.
{bmc doit.bmp}	Durch erneutes Klicken auf das Kontrollkästchen wählen Sie das Gerät wieder ab und überspringen damit die Konfiguration einer Einwähl-WinStation für dieses Gerät.

Hinweis:
{bmc bullet.bmp}	Nur asynchrone Geräte, für die ein Gerätetreiber installiert ist, werden im Listenfeld Gerät aufgeführt. Wenn Geräte in der Liste fehlen, sollten Sie überprüfen, ob der richtige Gerätetreiber dafür installiert wurde.
{bmc bullet.bmp}	Wurden in einer WinStation bereits asynchrone Geräte konfiguriert, werden diese Geräte nicht im Listenfeld Gerät aufgeführt.
{bmc bullet.bmp}	Wenn Sie den Einwähl-Assistenten ausführen, nachdem die WinFrame-Installation beendet und auf dem WinFrame-Server ein Warmstart durchgeführt wurde, werden asynchrone Geräte, die zu diesem Zeitpunkt von einem WinFrame-Dienst oder einer Anwendung benutzt werden, nicht im Listenfeld Gerät aufgeführt. Dies schließt Geräte ein, die gerade vom WinFrame-Remote Access Service (RAS) verwendet werden.

Tips:
{bmc bullet.bmp}	Es empfiehlt sich in der Regel, zunächst für jeden Modemtyp, der auf dem WinFrame-Server verwendet wird, eine Einwähl-WinStation zu konfigurieren und diese dann zu testen, um sicherzustellen, daß der richtige Modemtyp ausgewählt wurde, der korrekte Anschluß eingestellt ist usw.
{bmc bullet.bmp}	Sobald Sie eine Einwähl-WinStation installiert und getestet haben, können Sie mit Hilfe der Option Auto-Konfiguration im Einwähl-Assistenten auf einfache Weise ganze Modemgruppen installieren (siehe dazu Anzeige Gerätekonfiguration). Hierzu müssen Sie lediglich die Geräte auswählen, für die dasselbe Modem installiert wurde. In der Regel ist dies eine zusammenhängende Gruppe von Geräten, z.B. COM3 bis COM18 für ein Rack mit 16 Modems, die an einen 16-Port-Adapter angeschlossen sind.
Anzeigen des Einwähl-Assistenten:
Anzeige Geräteauswahl (diese Anzeige)
Anweisungsanzeige zur automatischen Erkennung
Anzeige Gerätekonfiguration
Anzeige Gerätekonfiguration Zusammenfassung
Anzeige zum Erstellen einer Einwähl-WinStation

$# K Anweisungsanzeige zur automatischen Erkennung
Die Anweisungsanzeige zur automatischen Erkennung erinnert Sie noch einmal an alle Schritte, die befolgt werden müssen, damit die automatische Modemerkennung erfolgreich durchgeführt werden kann. Falls Sie den Einwähl-Assistenten bei der WinFrame-Installation ausführen, erscheint diese Anzeige nicht, da die automatische Modemerkennung bei der Installation nicht zur Verfügung steht.
Anzeigen des Einwähl-Assistenten:
Anzeige Geräteauswahl
Anweisungsanzeige zur automatischen Erkennung (diese Anzeige)
Anzeige Gerätekonfiguration
Anzeige Gerätekonfiguration Zusammenfassung
Anzeige zum Erstellen einer Einwähl-WinStation

$# K Anzeige Gerätekonfiguration
Die Anzeige Gerätekonfiguration zeigt an, welches Gerät gerade konfiguriert wird und welcher Modemtyp ihm zugeordnet wurde.
{bmc doit.bmp}	Klicken Sie auf die Schaltfläche Erkennen..., damit eine automatische Erkennung des an das Gerät angeschlossenen Modems durchgeführt wird. Wenn Sie den Einwähl-Assistenten bei der WinFrame-Installation ausführen, erscheint diese Schaltfläche nicht, da die automatische Modemerkennung bei der Installation nicht zur Verfügung steht.
{bmc doit.bmp}	Klicken Sie auf die Schaltfläche Auswählen..., um unter allen Modemtypen, die auf dem WinFrame-Server konfiguriert werden können, manuell ein Modem auszuwählen.
{bmc doit.bmp}	Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter>, um das nächste Gerät zu konfigurieren (oder rufen Sie die Anzeige Gerätekonfiguration Zusammenfassung auf, falls dies das letzte Gerät ist, das konfiguriert werden soll).

Die Option Automatische Konfiguration:
Sobald ein Modem erkannt oder in der Liste ausgewählt wurde, können Sie wahlweise Einwähl-WinStations mit diesem Modem und ein weiteres der übrigen Geräte automatisch konfigurieren. Diese Option ist sehr nützlich, wenn mehrere, an zusammenhängenden Geräten installierte Modems konfiguriert werden sollen, nachdem das erste Modem der Gruppe erkannt oder ausgewählt wurde.
{bmc bullet.bmp}	Beispiel: Sie hätten z.B. die Möglichkeit, das erste an einem 16-Port-Adapter installierte Modem (an COM3 angeschlossen) automatisch erkennen zu lassen oder manuell auszuwählen und dann den Einwähl-Assistenten anzuweisen, die übrigen 15 Modems (COM4 bis COM18) mit diesem Modemtyp automatisch zu konfigurieren.
{bmc bullet.bmp}	Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn mehrere Geräte in der Liste Anzeige Geräteauswahl ausgewählt wurden. Vergewissern Sie sich, daß Sie alle Geräte auswählen, die mit dem Modemtyp verbunden sind, mit dem Sie die Einwähl-WinStations automatisch konfigurieren möchten (siehe dazu Anzeige Geräteauswahl).
{bmc bullet.bmp}	Sollten Sie feststellen, daß Sie nicht alle Geräte ausgewählt haben, die Sie automatisch konfigurieren möchten, oder daß Sie mehr Geräte ausgewählt haben, als Sie wollten, dann können Sie auf die Schaltfläche Zurück klicken, bis die Anzeige Geräteauswahl angezeigt wird. Nun können Sie die notwendigen Änderungen vornehmen, d.h. Geräte in der Liste aus- oder abwählen.
{bmc bullet.bmp}	Die Option Automatische Konfiguration steht nicht zur Verfügung, wenn Sie das letzte Gerät in der Liste konfigurieren.
So konfigurieren Sie Einwähl-WinStations automatisch:
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie für das aktuelle Gerät manuell einen Modemtyp aus bzw. lassen Sie den Modemtyp automatisch erkennen.
{bmc doit.bmp}	Klicken Sie auf das Kontrollkästchen Automatische Konfiguration. Im Eingabefeld erscheint die Anzahl der verbleibenden Geräte.
{bmc doit.bmp}	Wenn Sie nur einen Teil der verbleibenden Geräte automatisch konfigurieren möchten, geben Sie die Anzahl der Geräte im Eingabefeld ein.
{bmc doit.bmp}	Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter>, um die angegebene Anzahl von Geräten automatisch zu konfigurieren.
Anzeigen des Einwähl-Assistenten:
Anzeige Geräteauswahl
Anweisungsanzeige zur automatischen Erkennung
Anzeige Gerätekonfiguration (diese Anzeige)
Anzeige Gerätekonfiguration Zusammenfassung
Anzeige zum Erstellen einer Einwähl-WinStation

$# K Anzeige Gerätekonfiguration Zusammenfassung
Die Anzeige Gerätekonfiguration Zusammenfassung enthält eine Liste aller Geräte, die für die Konfiguration ausgewählt wurden, sowie den Modemtyp, der jedem Gerät zugeordnet ist. Anhand dieser vollständigen Liste können Sie überprüfen, ob die Geräte wunschgemäß konfiguriert wurden, bevor die letzte Anzeige zum Erstellen der Einwähl-WinStations aufgerufen wird.
{bmc doit.bmp}	Um einen anderen Modemtyp für ein Gerät anzugeben, klicken Sie auf das Gerät in der Liste und dann auf die Schaltfläche Wechseln... Sie können dann unter allen Modemtypen, die auf dem WinFrame-Server konfiguriert werden können, den gewünschten Modemtyp auswählen oder die Option (Kein) auswählen, wenn keine Einwähl-WinStation für das Gerät erzeugt werden soll.
{bmc doit.bmp}	Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter>, um die Einwähl-WinStation(s) zu erzeugen. Falls bei allen Geräten als Modemtyp (Kein) angeben ist, wird die Schaltfläche Weiter deaktiviert, da für jede Einwähl-WinStation, die erzeugt werden soll, ein Modemtyp konfiguriert worden sein muß.
Anzeigen des Einwähl-Assistenten:
Anzeige Geräteauswahl
Anweisungsanzeige zur automatischen Erkennung
Anzeige Gerätekonfiguration
Anzeige Gerätekonfiguration Zusammenfassung (diese Anzeige)
Anzeige zum Erstellen einer Einwähl-WinStation

$# K Anzeige zum Erstellen einer Einwähl-WinStation
Die Anzeige zum Erstellen einer Einwähl-WinStation ist die letzte Anzeige, die aufgerufen wird, bevor die Einwähl-WinStation vom Einwähl-Assistenten erstellt wird. Einwähl-WinStations werden nur für die Geräte erstellt, denen Modems zugeordnet sind, wie in der vorhergehenden Anzeige (Gerätekonfiguration Zusammenfassung) angezeigt wird.
{bmc doit.bmp}	Klicken Sie auf die Schaltfläche Beenden, um die Einwähl-WinStation(s) zu erstellen. Beim Erstellen einer jeden WinStation wird jeweils das Dialogfeld Status WinStation Operation geöffnet.
Anzeigen des Einwähl-Assistenten:
Anzeige Geräteauswahl
Anweisungsanzeige zur automatischen Erkennung
Anzeige Gerätekonfiguration
Anzeige Gerätekonfiguration Zusammenfassung
Anzeige zum Erstellen einer Einwähl-WinStation (diese Anzeige)
Siehe auch
Dialog Status WinStation Operation

$# K Dialog Modems
Dieses Dialogfeld wird beim Ausführen des Einwähl-Assistenten geöffnet. Wurde die Schaltfläche Erkennen... ausgewählt und die Modemerkennung erfolgreich durchgeführt, werden in dieser Liste die erkannten Modemtypen aufgeführt. Wurde Auswählen... oder Wechseln... ausgewählt, zeigt diese Liste alle Modemtypen an, die auf dem WinFrame-Server konfiguriert werden können.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie das gewünschte Modem in der Liste aus und klicken Sie auf OK.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie Abbrechen aus, um das Dialogfeld zu verlassen, ohne ein Modem in der Liste auszuwählen.

$# Netzwerk Transport-Konfiguration - Optionen
Um Informationen zu den Konfigurationsoptionen für Netzwerk-WinStations zu erhalten, wählen Sie eines der folgenden Themen aus:
{bmc moreinfo.bmp} LAN-Adapter
{bmc moreinfo.bmp} Anzahl konfigurierte WinStations
Siehe auch
Neue WinStations konfigurieren
Die Konfiguration einer bestehenden WinStation bearbeiten

# LAN-Adapter
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie in der Liste die Netzwerkkarte aus, über das die WinStation Daten überträgt.

# Anzahl konfigurierte WinStations
{bmc doit.bmp}	Geben Sie die Anzahl der WinStations ein, die für diese WinStation-Gruppe konfiguriert werden sollen.

$# NASI Transport-Konfiguration - Optionen
Um Informationen zu den Konfigurationsoptionen für NASI-WinStations zu erhalten, wählen Sie eines der folgenden Themen aus:
{bmc moreinfo.bmp} Erweitert...
{bmc moreinfo.bmp} Benutzername
{bmc moreinfo.bmp} Paßwort
{bmc moreinfo.bmp} Anschlußname
{bmc moreinfo.bmp} Anzahl konfigurierte WinStations
Siehe auch
Dialog Erweiterte NASI Konfiguration
Neue WinStations konfigurieren
Die Konfiguration einer bestehenden WinStation bearbeiten

# Erweitert...
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie diese Schaltfläche aus, um die erweiterten Einstellungen für den NASI-Transport zu bearbeiten. Dadurch wird das Dialogfeld Erweiterte NASI Konfiguration aufgerufen.

# Benutzername
Dies ist der NetWare Benutzername, den der WinFrame-Server verwendet, um eine Verbindung zum NCS-Port herzustellen. Dieser Name wird von NCS benutzt, um den Zugriff der WinStation auf den NCS-Port zuzulassen. Der NetWare Benutzername ist auf dem NCS-Server gültig. Hierfür kann der Name des Benutzers verwendet werden, der sich auf dem Port einwählt (vergleiche Sitzungsart beim Dialogfeld Erweiterte NASI Konfiguration). Der NetWare Benutzername ist zudem unabhängig vom WinFrame-Benutzernamen.
{bmc doit.bmp}	Geben Sie den Benutzernamen in das Eingabefeld ein.

# Paßwort
Dies ist das NetWare Paßwort für den Namen, der im Feld Benutzername angegeben ist.
{bmc doit.bmp}	Geben Sie das Paßwort im Eingabefeld an.

# Anschlußname
Dies ist der NCS-spezifische Name für den Port, mit dem die WinStation verbunden ist. In diesem Feld kann jeder NCS-spezifische Port eingegeben werden. Die NCS-spezifischen Namen müssen in Ihrem NetWare Netz eindeutig sein.
{bmc doit.bmp}	Geben Sie den Namen des NCS-spezifischen Ports an, über den die WinStation Daten überträgt, oder
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie in der Liste den NCS-spezifischen Port aus, über den die WinStation Daten überträgt.

$# K Dialog Erweiterte NASI Konfiguration
In diesem Dialog können erweiterte Einstellungen für die NASI-Konfiguration vorgenommen werden. Um Informationen zu den Optionen der Erweiterten NASI-Konfiguration zu erhalten, wählen Sie eines der folgenden Themen aus:
{bmc moreinfo.bmp} Sitzungsart
{bmc moreinfo.bmp} NetWare Dateiserver
{bmc moreinfo.bmp} Sitzungsname
Siehe auch
NASI Transport-Konfiguration - Optionen
Neue WinStations konfigurieren
Die Konfiguration einer bestehenden WinStation bearbeiten

# Sitzungsart
Wenn Sie angeben, daß es sich bei der Sitzung um eine globale NASI-Sitzung handeln soll, können auch ferne Benutzer, die ein anderes Paßwort und/oder einen anderen Benutzernamen verwenden, diese Sitzung sehen. Wenn Sie angeben, daß die Sitzung eine private NASI-Sitzung ist, können ferne Benutzer, die sich auf dem NetWare Connect Server einwählen, die Sitzung nur sehen, wenn sie zur Anmeldung denselben Benutzernamen/dasselbe Paßwort verwenden.
{bmc bullet.bmp}	Wählen Sie als Sitzungstyp Privat oder Allgemein aus.

# NetWare Dateiserver
NCS-Server werden erkannt, indem die NetWare Bindery auf einem NetWare Dateiserver durchsucht wird. Standardmäßig wird für die Suche der nächstgelegene NetWare Server verwendet. In manchen Fällen kann es notwendig sein, für diese Suche einen bestimmten NetWare Dateiserver anzugeben. Beachten Sie, daß dieser Dateiserver nicht notwendigerweise der NetWare Connect Dateiserver sein muß.
{bmc bullet.bmp}	Geben Sie im Eingabefeld den NetWare Dateiserver an.

# Sitzungsname
Dies ist der Name der Sitzung, den NetWare Connect fernen Benutzern anzeigt, damit diese eine Sitzung in der Liste der verfügbaren Sitzungen auswählen können. Standardmäßig wird hierfür der Name des WinFrame-Servers benutzt.
{bmc bullet.bmp}	Geben Sie den Sitzungsnamen im Eingabefeld ein.

$# K Dialog Erweiterte WinStation Konfiguration
In diesem Dialog können zusätzliche (erweiterte) Einstellungen für die WinStation-Konfiguration vorgenommen werden. Manche Einstellungen können von der Benutzerkonfiguration und/oder der Konfiguration des WinFrame-Client übernommen werden. Dazu müssen die Kontrollkästchen (Benutzerkonfiguration übernehmen), (Client-/Benutzerkonfiguration übernehmen) oder (Client-Konfiguration übernehmen) ausgewählt werden. Um Informationen zu den Optionen im Dialogfeld Erweiterte WinStation Konfiguration zu erhalten, wählen Sie eines der folgenden Themen aus:
{bmc moreinfo.bmp} Status WinStation
{bmc moreinfo.bmp} Timeout Einstellungen
{bmc moreinfo.bmp} AutoLogon
{bmc moreinfo.bmp} Startprogramm
{bmc moreinfo.bmp} Client-Geräte
{bmc moreinfo.bmp} Sicherheit
{bmc moreinfo.bmp} Benutzerprofil überschreiben
{bmc moreinfo.bmp} Abgebrochene oder zeitlich abgelaufene Verbindung
{bmc moreinfo.bmp} Verbindung wiederherstellen
{bmc moreinfo.bmp} Schattieren
Siehe auch
Neue WinStations konfigurieren
Die Konfiguration einer bestehenden WinStation bearbeiten

# Status WinStation
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie die Schaltfläche Deaktiviert aus, um die WinStation zu konfigurieren, ohne zuzulassen, daß sie vom WinFrame-Server aktiviert wird. Die WinStation steht nicht dafür zur Verfügung, Benutzer beim WinFrame-Server anzumelden.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie die Schaltfläche Aktiviert aus, um die WinStation zu konfigurieren und zuzulassen, daß sie vom WinFrame-Server aktiviert wird. Sobald sie aktiviert wurde, steht die WinStation zur Verfügung, um Benutzer beim WinFrame-Server anzumelden.

# Timeout Einstellungen
Diese Einstellungen (in Minuten angegeben) legen die Timeout-Intervalle fest. Die Timeout-Werte sind:
{bmc bullet.bmp}	Verbindung: Diese Einstellung gibt die maximale Dauer der Verbindung an. Wurde eine bestimmte Dauer für eine Verbindung angegeben, wird die Sitzung getrennt oder beendet, wenn diese angegebene Zeit abgelaufen ist. Wurde Kein Timeout ausgewählt, ist der Timer für die Verbindung deaktiviert.
{bmc bullet.bmp}	Verbindungsabbruch: Diese Einstellung gibt an, wie lange eine getrennte Sitzung maximal beibehalten wird. Wurde festgelegt, wie lange die Sitzung nach dem Abbruch maximal beibehalten wird, werden verbindungslose Sitzungen beendet, sobald die angegebene Zeit abgelaufen ist. Wurde Kein Timeout ausgewählt, ist der Timer für die Verbindungstrennung deaktiviert.
{bmc bullet.bmp}	Leerlauf: Diese Einstellung gibt die maximale Leerlaufzeit an (Zeit, in der keine Aktivität auf der WinStation stattfindet), die zulässig ist, bevor die Sitzung abgebrochen oder beendet wird. Wurde eine Leerlaufzeit angegeben, wird die Sitzung abgebrochen oder beendet, sobald die angegebene Zeit abgelaufen ist, ohne daß auf der WinStation Aktivitäten stattgefunden haben. Wurde Kein Timeout angegeben, ist der Timer für den Leerlauf deaktiviert.

# AutoLogon
Es können AutoLogon-Daten angegeben werden, damit ein Benutzer automatisch bei einem WinFrame-Server angemeldet wird, wenn die WinStation aktiviert wird und ein Zielterminal oder ein Computer eine Verbindung zur WinStation herstellt.
HINWEIS: Die Einstellungen für AutoLogon sollten mit Bedacht gewählt werden, da sie ein Sicherheitsrisiko darstellen können. Die automatische Anmeldung ist im allgemeinen nur für Punkt-zu-Punkt-WinStations (z.B. asynchrone WinStations) nützlich.
{bmc doit.bmp}	Um einen AutoLogon-Benutzer festzulegen, geben Sie die entsprechenden Daten in den Feldern Benutzername und Domäne ein.
{bmc doit.bmp}	Geben Sie in den Feldern Paßwort und Paßwort bestätigen das Paßwort des Benutzers ein. Das Paßwort wird bei der Eingabe nicht angezeigt.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie die Option Eingabeaufforderung für Paßwort aus, um zu erreichen, daß der Benutzer sein Paßwort stets eingeben muß, auch dann, wenn die Paßwortdaten von der WinStation bereitgestellt werden.

# Startprogramm
Mit den Startprogrammdaten kann ein Programm festgelegt werden, das automatisch ausgeführt werden soll, wenn sich ein Benutzer bei der WinStation anmeldet.
{bmc doit.bmp}	Um ein Startprogramm festzulegen, geben Sie die entsprechenden Daten in den Feldern Befehlszeile und Arbeitsverzeichnis ein.

# Client-Geräte
Diese Einstellungen legen fest, ob die WinStation beim Anmelden einer Sitzung Gerätezuordnungen für den WinFrame-Client automatisch wiederherstellt.
{bmc doit.bmp}	Um die Verbindung zu den zugeordneten Client-Laufwerken automatisch wiederherzustellen, wählen Sie das Kontrollkästchen Client-Laufwerke bei Anmeldung verbinden aus.
{bmc doit.bmp}	Um die Verbindung zu den zugeordneten Client-Druckern automatisch wiederherzustellen, wählen Sie das Kontrollkästchen Client-Drucker bei Anmeldung verbinden aus.

# Sicherheit
Daten, die zwischen dem WinFrame-Server und dem WinFrame-Client ausgetauscht werden, können aus Sicherheitsgründen verschlüsselt werden.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie den gewünschten Verschlüsselungsgrad im Listenfeld Verschlüsselung...anfordern aus. Wird der Eintrag Keine (Verschlüsselung) ausgewählt, wird die Verschlüsselungsoption deaktiviert.
{bmc doit.bmp}	Um Daten nur während des Anmeldevorgangs zu verschlüsseln, wählen Sie den gewünschten Verschlüsselungsgrad im Listenfeld Verschlüsselung...anfordern aus und markieren danach das Kontrollkästchen Verschlüsselung nach Anmeldung deaktivieren. Alle Daten, die beim Anmelden der Sitzung gesendet werden, werden mit dem gewählten Verschlüsselungsgrad verschlüsselt. Nachdem die Anmeldung erfolgreich durchgeführt wurde, wird die Verschlüsselungsoption automatisch deaktiviert.

# Benutzerprofil überschreiben
Die WinStation kann so konfiguriert werden, daß bestimmte Daten des Benutzerprofils überschrieben werden.
{bmc doit.bmp}	Damit das Windows-Hintergrundbild nicht angezeigt wird, wählen Sie das Kontrollkästchen Hintergrund deaktivieren aus. Bei Einwähl-WinStations ist dieses Kästchen standardmäßig ausgewählt. Wird das Desktop-Hintergrundbild von Windows deaktiviert, kann dies die Zeit verringern, die dafür benötigt wird, die Anzeige zu aktualisieren.

# Abgebrochene oder zeitlich abgelaufene Verbindung
Diese Option legt fest, wie vorgegangen werden soll, wenn die Verbindung aufgrund einer Anforderung zum Trennen, eines Verbindungsfehlers, fehlenden Trägersignals, Leerlauf-Timeouts oder Verbindungs-Timeouts getrennt wurde.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie Verbindung getrennt aus, damit die Sitzung in den verbindungslosen Zustand übergeht.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie Zurücksetzen aus, damit die Sitzung beendet wird.

# Verbindung wiederherstellen
Diese Option legt fest, ob eine Sitzung, deren Verbindung zu einer anderen WinStation getrennt wurde, mit dieser WinStation neu verbunden werden kann.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie die Option Von jeder WinStation aus, um zuzulassen, das jede Sitzung, deren Verbindung getrennt wurde, mit dieser WinStation neu verbunden wird (falls dies die Sicherheitseinstellungen zulassen).
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie die Option Nur von dieser WinStation aus, damit nur solche Sitzungen, deren Verbindung zu dieser WinStation getrennt wurde, auch wieder mit dieser WnStation neu verbunden werden können.

# Schattieren
Diese Option gibt an, ob Sitzungen an dieser WinStation gespiegelt werden können.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie deaktiviert aus, um die Spiegelung von Sitzungen zu deaktivieren, die mit dieser WinStation verbunden sind.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie eine der Optionen bei Eingabe BEI aus, um es der spiegelnden WinStation zu ermöglichen, Tastatur- und Mausaktionen in die gespiegelte Sitzung einzubringen.
{bmc doit.bmp}	Wählen Sie eine der Optionen bei Bestätigung BEI aus, damit der Benutzer, dessen Sitzung gespiegelt wird, eine Meldung erhält, in der er gefragt wird, ob er mit der Spiegelung einverstanden ist.
Die Systemkonsole kann nicht dazu verwendet werden, andere WinStations zu spiegeln. Auch können andere WinStations die Konsole nicht spiegeln.

$# K WinStation Berechtigungen
Verwenden Sie den Dialog WinStation Berechtigungen, um die Berechtigungen für Gruppen und Benutzer einzurichten oder zu ändern.
Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen aus, um Informationen über das Dialogfeld zu erhalten:
{bmc moreinfo.bmp} WinStation
{bmc moreinfo.bmp} Eigentümer
{bmc moreinfo.bmp} Name
{bmc moreinfo.bmp} Zugriffsart
{bmc moreinfo.bmp} Schaltfläche Hinzufügen
{bmc moreinfo.bmp} Schaltfläche Entfernen
Siehe auch
Festlegen von WinStation-Berechtigungen
WinStation-Zugriffsberechtigungen
Hinzufügen von Benutzern und Gruppen zu Berechtigungs- und Überwachungslisten

# WinStation
Zeigt den Namen der ausgewählten WinStation an.

# Eigentümer
Zeigt den Namen des Eigentümers der WinStation an. Das Betriebssystem ist immer der Eigentümer von WinStations.

# Name
Zeigt den Namen von Gruppen und einzelnen Benutzern sowie ihre aktuellen Berechtigungen an.
{bmc doit.bmp}	Um eine Berechtigung zu ändern, wählen Sie die Gruppe oder den Benutzer und dann die Berechtigung im Feld Zugriffsart aus.

# Zugriffsart
Zeigt eine Liste der zur Verfügung stehenden Berechtigungen an.
{bmc doit.bmp}	Um eine Berechtigung zu ändern, wählen Sie in der Namensliste die Gruppe oder den Benutzer und dann die Berechtigung aus.

# Schaltfläche Hinzufügen
{bmc doit.bmp}	Um Gruppen oder Benutzer zur Berechtigungsliste hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche Hinzufügen.

# Schaltfläche Entfernen
{bmc doit.bmp}	Um eine Gruppe oder einen Benutzer aus der Berechtigungsliste zu entfernen, wählen Sie die Gruppe oder den Benutzer aus und klicken dann auf Entfernen.

$# K WinStation-Zugriffsberechtigungen
Sie können auf WinStations folgende Standardberechtigungen festlegen:
{bmc moreinfo.bmp} Kein Zugang
{bmc moreinfo.bmp} Gastzugang
{bmc moreinfo.bmp} Benutzerzugang
{bmc moreinfo.bmp} Volle Kontrolle

# Kein Zugang
Verhindert jeden Zugriff auf die WinStation.

# Gastzugang
Erlaubt:
{bmc bullet.bmp}	Anmelden bei der WinStation.

# Benutzerzugang
Erlaubt den Gastzugang sowie:
{bmc bullet.bmp}	Abfragen von Informationen zur WinStation.
{bmc bullet.bmp}	Senden von Nachrichten an die WinStation.
{bmc bullet.bmp}	Verbinden einer verbindungslosen Sitzung mit der WinStation.

# Volle Kontrolle
Erlaubt den vollen Zugriff auf die WinStation. Dies umfaßt den Benutzerzugang sowie:
{bmc bullet.bmp}	Ändern von WinStation-Parametern.
{bmc bullet.bmp}	Zurücksetzen der WinStation.
{bmc bullet.bmp}	Löschen der WinStation.
{bmc bullet.bmp}	Abmelden einer Sitzung bei der WinStation.
{bmc bullet.bmp}	Spiegeln der WinStation.
{bmc bullet.bmp}	Trennen der Verbindung einer Sitzung zur WinStation.

$# K Sonderzugang
Verwenden Sie das Dialogfeld Sonderzugang, um für eine Gruppe oder einen einzelnen Benutzer eine volle oder eine spezifische WinStation-Zugriffsberechtigung festzulegen.
Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen aus, um Informationen über das Dialogfeld zu erhalten:
{bmc moreinfo.bmp} WinStation
{bmc moreinfo.bmp} Name
Vollständiger Zugang - die Optionsschaltfläche Vollständige Kontrolle (Alle) :
{bmc moreinfo.bmp} Volle Kontrolle
Spezifischer Zugang - die Kontrollkästchen der Gruppe Andere:
{bmc moreinfo.bmp} Information abfragen
{bmc moreinfo.bmp} Informationen einstellen
{bmc moreinfo.bmp} Zurücksetzen
{bmc moreinfo.bmp} Schattieren
{bmc moreinfo.bmp} Anmeldung
{bmc moreinfo.bmp} Abmeldung
{bmc moreinfo.bmp} Meldung
{bmc moreinfo.bmp} Verbinden
{bmc moreinfo.bmp} Verbindung trennen
{bmc moreinfo.bmp} Löschen

# WinStation
Zeigt den Namen der ausgewählten WinStation an.

# Name
Zeigt die ausgewählte Gruppe bzw. den ausgewählten Benutzer an.

# Volle Kontrolle
Erlaubt der ausgewählten Gruppe bzw. dem ausgewählten Benutzer den vollen Zugriff auf die WinStation. Diese Schaltfläche auszuwählen hat denselben Effekt, wie auf die Schaltfläche Andere zu klicken und dann alle Kontrollkästchen auszuwählen.

#Information abfragen
Die angegebene Gruppe bzw. der Benutzer kann Informationen über die WinStation abfragen.

# Informationen einstellen
Die angegebene Gruppe bzw. der angegebene Benutzer kann die Parameter der WinStation ändern.

# Zurücksetzen
Die angegebene Gruppe bzw. der angegebene Benutzer kann die WinStation zurücksetzen.

# Schattieren
Die angegebene Gruppe bzw. der angegebene Benutzer kann die WinStation spiegeln.

# Anmeldung
Die angegebene Gruppe bzw. der angegebene Benutzer kann sich bei der WinStation anmelden.

# Abmeldung
Die angegebene Gruppe bzw. der angegebene Benutzer kann bei dieser WinStation eine Sitzung abmelden.

# Meldung
Die angegebene Gruppe bzw. der angegebene Benutzer kann Nachrichten an die WinStation senden.

# Verbinden
Die angegebene Gruppe bzw. der angegebene Benutzer kann für eine Sitzung, deren Verbindung unterbrochen wurde, eine neue Verbindung mit der WinStation herstellen.

# Verbindung trennen
Die angegebene Gruppe bzw. der angegebene Benutzer kann die Verbindung einer Sitzung mit der WinStation trennen.

# Löschen
Die angegebene Gruppe bzw. der angegebene Benutzer kann die WinStation löschen.

$# K Benutzer und Gruppen hinzufügen
Verwenden Sie das Dialogfeld Benutzer und Gruppen hinzufügen, um eine Gruppe oder einen Benutzer zur Berechtigungsliste einer WinStation hinzuzufügen.
Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen aus, um Informationen über das Dialogfeld zu erhalten:
{bmc moreinfo.bmp} Namen auflisten von
{bmc moreinfo.bmp} Namen
{bmc moreinfo.bmp} Schaltfläche Hinzufügen
{bmc moreinfo.bmp} Schaltfläche Benutzer anzeigen
{bmc moreinfo.bmp} Schaltfläche Mitglieder
{bmc moreinfo.bmp} Schaltfläche Suchen
{bmc moreinfo.bmp} Namen hinzufügen
{bmc moreinfo.bmp} Zugriffsart
Siehe auch
Hinzufügen von Benutzern und Gruppen zu Berechtigungs- und Überwachungslisten

# Namen auflisten von
Zeigt den Namen der Domäne oder des Computers an, deren/dessen Gruppen im Feld Namen aufgeführt sind. Ein Stern (*), der auf den Namen folgt, zeigt an, daß für diese Domäne oder diesen Computer lokale Gruppen angezeigt werden.
{bmc doit.bmp}	Um Gruppen und Benutzer in einer anderen Domäne oder auf einem anderen Computer anzeigen zu lassen, wählen Sie eine andere Domäne oder Computer aus.

# Namen
Zeigt Gruppen oder Benutzer an, die zur aktuellen Domäne oder zum aktuellen Computer gehören.
{bmc doit.bmp}	Um Gruppen oder einzelne Benutzer zur Berechtigungsliste hinzuzufügen, wählen Sie diese im Feld Namen aus und klicken dann auf die Schaltfläche Hinzufügen.

# Schaltfläche Hinzufügen
{bmc doit.bmp}	Um Gruppen oder einzelne Benutzer zur Berechtigungsliste hinzuzufügen, wählen Sie diese im Feld Namen aus und klicken dann auf die Schaltfläche Hinzufügen.

# Schaltfläche Benutzer anzeigen
{bmc doit.bmp}	Um die Namen von Benutzern, die zur aktuellen Domäne oder zum aktuellen Computer gehören, im Feld Namen anzeigen zu lassen, wählen Sie die Schaltfläche Benutzer anzeigen aus.

# Schaltfläche Mitglieder
{bmc doit.bmp}	Um sich anzeigen zu lassen, aus welchen Mitgliedern eine Gruppe besteht, wählen Sie im Feld Namen die Gruppe aus und klicken dann auf die Schaltfläche Mitglieder.

# Schaltfläche Suchen
Um eine Gruppe oder einen Benutzer hinzufügen zu können, müssen Sie wissen, welche Domäne das Konto der Gruppe bzw. des Benutzers enthält.
{bmc doit.bmp}	Um herauszufinden, zu welcher Domäne eine Gruppe oder ein Benutzer gehört, klicken Sie auf Suchen.

# Namen hinzufügen
Zeigt die Namen der Gruppen und einzelnen Benutzer an, die Sie zur Berechtigungsliste hinzufügen.
{bmc doit.bmp}	Um Gruppen oder Benutzer zur Liste Namen hinzufügen hinzuzufügen, wählen Sie sie im Feld Namen aus und klicken dann auf die Schaltfläche Hinzufügen.
{bmc doit.bmp}	Sie können die Namen der Gruppen und einzelnen Benutzer auch direkt im Feld Namen hinzufügen eingeben. Trennen Sie die Namenangaben mit Strichpunkten. Befindet sich das Konto der Gruppe bzw. des Benutzers nicht auf dem Computer oder in der Domäne, der/die im Feld Namen auflisten von aufgeführt wird, müssen Sie angeben, wo es sich befindet. Geben Sie den Namen des Computers bzw. der Domäne ein, gefolgt von dem Namen der Gruppe oder des Benutzers, und trennen Sie die Namen durch einen umgekehrten Schrägstrich voneinander.

# Zugriffsart
Zeigt eine Liste der zur Verfügung stehenden Berechtigungen an.
{bmc doit.bmp}	Um für die im Feld Namen hinzufügen aufgeführten Gruppen und Benutzer eine Berechtigung festzulegen, wählen Sie eine Berechtigung aus. Klicken Sie dann auf OK.

$# K Mitglieder lokale Gruppe
Zeigt die Mitglieder der lokalen Gruppe an, die im Dialogfeld Benutzer und Gruppen hinzufügen ausgewählt wurde.
{bmc doit.bmp}	Soll die Gruppe in das Feld Namen hinzufügen im Dialogfeld Benutzer und Gruppen hinzufügen eingefügt werden, klicken Sie auf OK.
{bmc doit.bmp}	Sollen einige der aufgelisteten Mitglieder in das Feld Namen hinzufügen im Dialogfeld Benutzer und Gruppen hinzufügen eingefügt werden, wählen Sie diese aus und klicken dann auf OK.
In einem WinFrame- oder einem Windows NT Server-Netzwerk erscheinen in der Liste allgemeine Gruppen, die Mitglieder einer lokalen Gruppe sind.
{bmc doit.bmp}	Um die Mitglieder einer allgemeinen Gruppe anzeigen zu lassen, wählen Sie diese Gruppe aus und klicken dann auf die Schaltfläche Mitglieder.
Siehe auch
Hinzufügen von Benutzern und Gruppen zu Berechtigungs- und Überwachungslisten

$# K Mitglieder einer allgemeinen Gruppe
Zeigt die Mitglieder der allgemeinen Gruppe an, die im Dialogfeld Benutzer und Gruppen hinzufügen ausgewählt wurde.
{bmc doit.bmp}	Soll die Gruppe in das Feld Namen hinzufügen im Dialogfeld Benutzer und Gruppen hinzufügen eingefügt werden, klicken Sie auf OK.
{bmc doit.bmp}	Sollen einige der aufgelisteten Mitglieder in das Feld Namen hinzufügen im Dialogfeld Benutzer und Gruppen hinzufügen eingefügt werden, wählen Sie diese aus und klicken dann auf OK.
{bmc doit.bmp}	Um die Mitglieder einer lokalen Gruppe anzeigen zu lassen, wählen Sie diese Gruppe aus und klicken dann auf die Schaltfläche Mitglieder.
Siehe auch
Hinzufügen von Benutzern und Gruppen zu Berechtigungs- und Überwachungslisten

$# K Konto suchen
Wenn Sie einen Benutzer oder eine Gruppe zur Berechtigungs- oder Überwachungsliste hinzufügen, benötigen Sie den Namen der Domäne, die das Konto des Benutzers oder der Gruppe enthält. Verwenden Sie das Dialogfeld Konto suchen, um herauszufinden, welche Domäne in einem WinFrame- oder Windows NT Server-Netzwerk das Konto enthält.
Wählen Sie eine der folgenden Schaltflächen aus, um Informationen über das Dialogfeld zu erhalten:
{bmc moreinfo.bmp} Benutzer oder Gruppe suchen
{bmc moreinfo.bmp} Alle durchsuchen
{bmc moreinfo.bmp} Nur suchen in
{bmc moreinfo.bmp} Schaltfläche Suchen
{bmc moreinfo.bmp} Schaltfläche Hinzufügen
Siehe auch
Hinzufügen von Benutzern und Gruppen zu Berechtigungs- und Überwachungslisten

# Benutzer oder Gruppe suchen
{bmc doit.bmp}	Geben Sie im Feld Benutzer oder Gruppe suchen den Namen der Gruppe oder des Benutzers an, nach dessen Konto Sie suchen möchten.

# Alle durchsuchen
{bmc doit.bmp}	Um alle aufgelisteten Domänen nach dem Konto zu durchsuchen, klicken Sie auf die Schaltfläche Alle durchsuchen.

# Nur suchen in
{bmc doit.bmp}	Um nur eine oder nur bestimmte Domänen zu durchsuchen, wählen Sie diese im Feld Nur suchen in aus.

# Schaltfläche Suchen
{bmc doit.bmp}	Nachdem Sie die Gruppe oder den Benutzer und die zu durchsuchenden Domänen angegeben haben, klicken Sie auf die Schaltfläche Suchen, um die Suche zu starten.

# Schaltfläche Hinzufügen
{bmc doit.bmp}	Um den Benutzer oder die Gruppe in das Feld Namen hinzufügen im Dialogfeld Benutzer und Gruppen hinzufügen einzufügen, wählen Sie den Benutzer oder die Gruppe aus, der/die im Feld Suchergebnis aufgeführt wird, und klicken dann auf die Schaltfläche Hinzufügen.