$ # K K Nueva
Configura una WinStation para el servidor WinFrame.
Véase también
Configurar una WinStation nueva

$ # K K Copiar
Realiza una copia de una WinStation existente.
Véase también
Realizar una copia de una WinStation existente

$ # K K Eliminar
Elimina una WinStation del servidor WinFrame.
Véase también
Eliminar una WinStation

$ # K K Renombrar
Renombra una WinStation.
Véase también
Renombrar una WinStation

$ # K K Editar
Edita la configuración de una WinStation. Este comando permite ver la configuración de WinStations si la aplicación está en Modo de usuario.
Véase también
Editar una configuración de WinStation existente

$ # K K Activar
Activa una WinStation desactivada.
Véase también
Activar una WinStation

$ # K K Desactivar
Desactiva una WinStation Activada.
Véase también
Desactivar una WinStation

$ # K K Restablecer
Restablece una WinStation activada.
Véase también
Restaurar una WinStation

$ # K Salir
Sale de la aplicación Configuración de WinStation.

$ # K KConfirmación
Cuando está marcado, el programa Configuración de WinStation solicitará confirmación para determinadas operaciones de configuración, como eliminar WinStations. La confirmación indicará si los usuarios tienen registrada la entrada en las WinStations que podrían resultar afectadas por el comando.
Véase también
Confirmar acciones destructivas
Diálogo Confirmación de operación de WinStation

$ # KGuardar selecciones al salir
Elija el comando Guardar selecciones al salir para asegurar que se graban todas las modificaciones efectuadas en Configuración de WinStation.  Se incluyen:
{bmc bullet.bmp}	Tamaño y posición actuales de la ventana Configuración de WinStation.
{bmc bullet.bmp}	Los parámetros de Confirmación.
{bmc bullet.bmp}	El tipo de letra utilizado en la Lista de WinStation.

$ # K Tipo de letra
Permite seleccionar un tipo de letra diferente para utilizarlo en la Lista de WinStation.  Los tipos de letra del cuadro de diálogo no resultan afectados pos esta selección.
Véase también
Cambiar el tipo de letra de Lista de WinStation

$ # KContenido
Inicia la Ayuda y muestra los temas de ayuda de Configuración de WinStation. 

$ # KBuscar ayuda sobre
Abre el cuadro de diálogo Buscar ayuda. Puede buscar información de ayuda eligiendo palabras clave en el cuadro de diálogo. 

$ # KCómo utilizar la Ayuda
Describe cómo utilizar la ayuda. 

$ # KAcerca de configuración de WinStation
Muestra información de la versión y el copyright de la Configuración de WinStation. 

$# KDiálogo Confirmación de operación de WinStation
Este diálogo aparece cuando se han enviado determinados comandos, como Eliminar, y se ha seleccionado la opción Confirmación.
{bmc bullet.bmp}	La operación a efectuar y las WinStations afectadas se muestran en texto negro junto a la parte superior del cuadro de diálogo.
{bmc bullet.bmp}	Si los usuarios tienen registrada la entrada en WinStations, la notificación se hará en texto rojo.

{bmc doit.bmp}	Elija el botón SÍ para efectuar la operación.
{bmc doit.bmp}	Elija el botón Cancelar para anular la operación.

$# K Diálogo Estado de operación de WinStation
Este cuadro de diálogo aparece para mostrar el estado de una operación que se está ejecutando en la WinStation.
{bmc bullet.bmp}	La operación que se está efectuando actualmente se muestra en el cuerpo del cuadro de diálogo.
{bmc bullet.bmp}	Para las operaciones que crean o eliminan WinStations, hay un botón Abortar visible, permitiendo terminar esas operaciones, si lo desea.

$# K Diálogo Configuración de WinStation
El diálogo Configuración de WinStation se utiliza para introducir, editar y ver información de configuración sobre una WinStation. Pueden configurarse tres categorías de WinStation para el servidor WinFrame:
{bmc bullet.bmp}	WinStations de consola. Sólo se configura la consola del sistema y no se pueden añadir WinStations de consola adicionales.
{bmc bullet.bmp}	WinStations de red.
{bmc bullet.bmp}	WinStations asíncronas.
{bmc bullet.bmp}	WinStations NASI.
Para más información sobre el diálogo Configuración de WinStation, elija uno de los temas siguientes:
{bmc moreinfo.bmp} Nombre
{bmc moreinfo.bmp} Transporte
{bmc moreinfo.bmp} Tipo
{bmc moreinfo.bmp} Comentario
Véase también
Opciones de configuración de transporte asíncrono
Opciones de configuración de transporte de red
Opciones de configuración de transporte NASI
Diálogo de WinStation avanzada
Configurar una WinStation nueva
Editar una configuración de WinStation existente

#Nombre
El Nombre identifica con exclusividad la WinStation en el servidor WinFrame. El nombre no puede comenzar con un dígito y puede introducir todos los caracteres excepto  # .  \ / 
{bmc doit.bmp}	Escriba el nombre de WinStation que desee en el campo de edición.

# Transporte
El Transporte define el método de comunicación de bajo nivel que utilizará la WinStation.
{bmc doit.bmp}	Elija el transporte de WinStation que desee de la lista.

#Tipo
El Tipo clasifica el terminal u ordenador destino que se comunicará con la WinStation.
{bmc doit.bmp}	Elija el tipo de WinStation que desee de la lista.

#Comentario
El Comentario proporciona una forma de describir la WinStation, si lo desea.
{bmc doit.bmp}	Escriba el comentario que desee en el campo de edición.
Nota: En el caso de las WinStations asíncronas, el nombre del Dispositivo configurado se utilizará automáticamente como prefijo del comentario cuando se visualice en la Lista de WinStations.

$# Opciones de configuración de transporte asíncrono
Para más información de las opciones de configuración de WinStation asíncrona, elija uno de los temas siguientes;
{bmc moreinfo.bmp} Definir valores predeterminados
{bmc moreinfo.bmp} Avanzados...
{bmc moreinfo.bmp} Comprobar...
{bmc moreinfo.bmp} Dispositivo
{bmc moreinfo.bmp} Conectar dispositivo en
{bmc moreinfo.bmp} Baudios
{bmc moreinfo.bmp} Nombre de módem
Véase también
Diálogo configuración asíncrona avanzada
Diálogo Comprobación asíncrona
Diálogo Configuración de módem
Configurar una WinStation nueva
Editar una configuración de WinStation existente

# Definir valores predeterminados
{bmc doit.bmp}	Elija este botón para definir todas las opciones de Configuración de transporte asíncrono con un valor predeterminado. Los valores predeterminados dependen del Tipo que se haya elegido para WinStation.

# Avanzados...
{bmc doit.bmp}	Edita este botón para editar los parámetros de transporte asíncrono avanzados. Llamará al diálogo Configuración asíncrona avanzada.

# Comprobar...
{bmc doit.bmp}	Elija este botón para comprobar el dispositivo asíncrono. Llamará al diálogo Comprobación asíncrona.

# Dispositivo
{bmc doit.bmp}	En esta lista, elija el dispositivo asíncrono a través del que se comunicará la WinStation.

# Conectar dispositivo en
Dispone de seis opciones para indicar a la WinStation que establezca o interrumpa una conexión:
{bmc bullet.bmp}	CTS: cuando la línea CTS (limpiar para enviar) está activada, se establecerá una conexión. La conexión se interrumpirá cuando CTS pase a desconectada.
{bmc bullet.bmp}	DSR: cuando la línea DSR (conjunto de datos preparado) está activada, se establecerá una conexión. La conexión se interrumpirá cuando DSR pase a desactivada.
{bmc bullet.bmp}	RI: cuando la línea RI (indicador de llamada) está activada, se establecerá una conexión. La conexión se interrumpirá cuando RI pase a desconectada.
{bmc bullet.bmp}	DCD: cuando la línea DCD (detectar portadora de datos) está activada, se establecerá una conexión. La conexión se interrumpirá cuando DCD pase a desactivada.
{bmc bullet.bmp}	primer carácter: cuando la WinStation lea el primer carácter, se establecerá la conexión. La conexión se interrumpirá cuando se reciba el carácter de interrupción (Break).
{bmc bullet.bmp}	(siempre conectada): Si selecciona esta opción, la WinStation estará siempre conectada.

# Baudios
{bmc doit.bmp}	Elija en la lista la velocidad en baudios que utilizará la WinStation. Si necesita una velocidad en baudios distinta a las que aparecen en la lista, escriba el valor deseado en el cuadro de edición de la lista.

# Nombre de módem
{bmc doit.bmp}	Si configura una WinStation de llamada, el nombre del módem aparecerá aquí. De lo contrario (está configurada una WinStation asíncrona conectada directamente), aparecerá (Ninguno).
{bmc doit.bmp}	Elija el botón Módem... para añadir o eliminar un módem de la configuración. Llamará al diálogo Configuración de módem.

$# K Diálogo configuración asíncrona avanzada
Este diálogo permite definir parámetros de configuración asíncrona avanzados. Para más información sobre las opciones de Configuración asíncrona avanzada, elija uno de los temas siguientes:
{bmc moreinfo.bmp} Control de flujo
{bmc moreinfo.bmp} Estado DTR
{bmc moreinfo.bmp} Estado RTS
{bmc moreinfo.bmp} Control de flujo de Hardware
{bmc moreinfo.bmp} Control de flujo de software
{bmc moreinfo.bmp} Paridad
{bmc moreinfo.bmp} Paro
{bmc moreinfo.bmp} Byte
Véase también
Configurar una WinStation nueva
Editar una configuración de WinStation existente

# Control de flujo
Dispone de tres selecciones para control de flujo de WinStations asíncronas:
{bmc bullet.bmp}	Hardware: El control de flujo de hardware utiliza líneas de control dedicadas en el cable asíncrono. Puede especificar el tipo de control de flujo de hardware pulsando el botón Avanzadas.
{bmc bullet.bmp}	Software: El control de flujo de software no necesita conectar ninguna de las señales de flujo de hardware en el cable asíncrono. Los caracteres de control de flujo XON/XOFF de software pueden redefinirse, si es necesario, pulsando el botón Avanzados.
{bmc bullet.bmp}	Ninguno: esta es la opción cuando no desea control de flujo.
Nota: En el caso de una WinStation de llamada no es posible cambiar las selecciones de control de flujo con este diálogo. Utilice el diálogo Configuración de módem para cambiar el control de flujo de hardware o de software.

# Estado DTR
{bmc doit.bmp}	Elija el botón Siempre activado para que la señal DTR esté siempre activada.
{bmc doit.bmp}	Elija el botón Siempre desactivado para que la señal DTR esté siempre desactivada.
La opción queda desactivada si el control de flujo de hardware está activado y el control de flujo de hardware avanzado está definido para desactivar DTR cuando la memoria intermedia de recepción está llena.

# Estado RTS
{bmc doit.bmp}	Elija el botón Siempre activado para que la señal RTS esté siempre activada.
{bmc doit.bmp}	Elija el botón Siempre desactivado para que la señal RTS esté siempre desactivada.
Esta opción está desactivada si el control de flujo de hardware está activado y el control de flujo de hardware avanzado se ha definido en Desactivar RTS cuando la memoria intermedia de recepción está llena.

# Control de flujo de Hardware
{bmc doit.bmp}	Elija una opción cuando la memoria de recepción está llena para indicar a la WinStation como debe gestional el control de flujo de los datos entrantes.
{bmc bullet.bmp}	No hacer nada: no proporciona control de flujo de datos entrantes.
{bmc bullet.bmp}	Desactivar RTS: desactivará la señal RTS cuando deba interrumpir el flujo de datos entrantes.
{bmc bullet.bmp}	Desactivar DTR: desactivará la señal DTR cuando deba interrumpir el flujo de datos entrantes. 

{bmc doit.bmp}	Elija una opción Transmitir datos para indicar a la WinStation cómo debe responder a las peticiones de control de flujo de datos saliente desde un terminal u ordenador conectado.
{bmc bullet.bmp}	siempre: no proporciona control de flujo de datos saliente.
{bmc bullet.bmp}	cuando CTS esté activada: permitirá que la WinStation transmita datos siempre que la señal CTS esté activada.
{bmc bullet.bmp}	cuando DSR esté activada: permitirá que la WinStation transmita datos siempre que la señal DSR esté activada.
Esta opción está desactivada si el Control de flujo asíncrono se ha definido en Software o Ninguno.

# Control de flujo de software
{bmc doit.bmp}	Escriba el carácter Xon deseado a utilizar por la WinStation y el terminal u ordenador conectados cuando se pueden transmitir los datos.
{bmc doit.bmp}	Escriba el carácter Xoff deseado a utilizar por la WinStation y el terminal u ordenador conectados cuando de debe interrumpir la transmisión de los datos.
{bmc doit.bmp}	Elija Decimal o Hex para definir el formato numérico de los caracteres Xon y Xoff.
Esta opción está desactivada si el Control de flujo asíncrono está definido en Hardware o Ninguno.

# Paridad
Dispone de cinco selecciones para definir la paridad de un byte de datos:
{bmc bullet.bmp}	Ninguna: no hay información de paridad.
{bmc bullet.bmp}	Par: Información de paridad par.
{bmc bullet.bmp}	Impar: Información de paridad impar.
{bmc bullet.bmp}	Marca: Información de paridad de marca.
{bmc bullet.bmp}	Espacio: Información de paridad de espacio.

# Paro
Dispone de dos selecciones para especificar el número de bits de paro enviados con un byte de datos:
{bmc bullet.bmp}	1: un bit de paro por byte de datos.
{bmc bullet.bmp}	2: dos bits de paro por byte de datos.

# Byte
Dispone de dos selecciones para especificar el número de bits de datos de un byte de datos:
{bmc bullet.bmp}	7: siete bits de datos por byte de datos.
{bmc bullet.bmp}	8: ocho bits de datos por byte de datos.
Esta opción está desactivada si el Tipo de WinStation asíncrona es ICA. El tipo de WinStation ICA debe utilizar 8 bits de datos.

$# KPrueba asíncrona
Este diálogo proporciona una comprobación sencilla del dispositivo asíncrono especificado antes de crear la WinStation. Esta comprobación puede ser útil para localizar un cableado asíncrono incorrecto o detectar parámetros anómalos, como por ejemplo una velocidad en baudios incorrecta.
{bmc bullet.bmp}	El dispositivo asíncrono se muestra en la parte superior del diálogo, junto con la velocidad en baudios actual con la que está programado.
{bmc bullet.bmp}	Una ventana de terminal permite escribir y enviar la salida al dispositivo asíncrono y recibir y visualizar la entrada desde el dispositivo.
Para más información sobre el cuadro de diálogo Comprobar asíncrono, elija uno de los temas siguientes:
{bmc moreinfo.bmp} 'LED's
{bmc moreinfo.bmp} Ventana de
{bmc moreinfo.bmp} Inicializar
{bmc moreinfo.bmp} Escuchar
{bmc moreinfo.bmp} Llamar
{bmc moreinfo.bmp} Número de teléfono
Véase también
Diálogo configuración asíncrona avanzada
Diálogo Configuración de módem

# LEDs
Seis LEDs indican el control de flujo de hardware (HW) actual y el estado de control del módem del dispositivo asíncrono.
{bmc bullet.bmp}	DTR: terminal de datos preparado (estado del control de flujo HW entrante)
{bmc bullet.bmp}	RTS: petición para enviar (estado del control de flujo HW entrante)
{bmc bullet.bmp}	CTS: limpiar para enviar (estado de control de flujo HW saliente)
{bmc bullet.bmp}	DSR: conjunto de datos preparado (estado de control de flujo HW saliente)
{bmc bullet.bmp}	DCD: detección de portadora de datos (señal de control del módem)
{bmc bullet.bmp}	RI: indicador de llamada (señal de control del módem)
El LED es de color rojo para representar que la señal correspondiente está activada y gris cuando no está activada. Estos LED se encenderán y apagarán cuando se activen y desactiven las señales correspondientes.

# Ventana de terminal
{bmc doit.bmp}	Los caracteres escritos en esta ventana se enviarán al dispositivo asíncrono. Los caracteres escritos no aparecerán en la ventana a menos que el dispositivo asíncrono los devuelva.
{bmc doit.bmp}	En esta ventana se mostrarán los caracteres recibidos desde el dispositivo asíncrono.

# Inicializar
Este botón sólo está disponible para WinStations de llamada.
{bmc doit.bmp}	Elija este botón para inicializar el módem.

# Escuchar
Este botón sólo está disponible para WinStations de llamada.
{bmc doit.bmp}	Elija este botón para preparar al módem para llamadas entrantes.

#Llamar
Este botón sólo está disponible para WinStations de llamada.
{bmc doit.bmp}	Elija este botón para que el módem marque el número de teléfono actual.

# Número de teléfono
Este botón sólo está disponible para WinStations de llamada.
{bmc doit.bmp}	Escriba en el campo de edición este número de teléfono para que el módem llame.

$# K Diálogo Configuración de módem
Este diálogo permite especificar una WinStation de llamada especificando un módem. Pueden heredarse algunos parámetros desde Configuración de usuario seleccionando los cuadros de verificación (heredar configuración de usuario).  Para más información sobre la selección del tipo de módem, elija uno de los temas siguientes:
{bmc moreinfo.bmp} Nombre de módem
{bmc moreinfo.bmp} Detectar...
Los campos de Opciones de módem sólo se pueden modificar si se especifica un tipo de módem. Le permiten controlar determinadas opciones de módem. Todas las opciones no soportadas por el tipo de módem especificado no se podrán modificar. Para más información, elija uno de los temas siguientes:
{bmc moreinfo.bmp} Corrección de errores
{bmc moreinfo.bmp} Compresión
{bmc moreinfo.bmp} Altavoz activado
{bmc moreinfo.bmp} Control de flujo HW
{bmc moreinfo.bmp} Baudios automáticos
{bmc moreinfo.bmp} Temporizador de inicio de módem (minutos)
{bmc moreinfo.bmp} Conexión de módem
Los campos de Rellamada de módem sólo se pueden modificar si se especifica un tipo de módem. Permiten configurar la WinStation para que vuelva a llamar a un usuario ciando la conexión se ha establecido.  Para más información, elija uno de los temas siguientes:
{bmc moreinfo.bmp} ...es
{bmc moreinfo.bmp} Número de teléfono
Véase también
Configurar una WinStation nueva
Editar una configuración de WinStation existente

# Nombre de módem
{bmc doit.bmp}	Para configurar una WinStation de llamada, seleccione su tipo de módem, o uno similar.
{bmc doit.bmp}	Elija el elemento (Ninguno) del cuadro de lista para configurar una WinStation asíncrona conectada directamente.
Si no especifica un módem, indicado por (Ninguno) seleccionado en el cuadro de lista, los campos Opciones de módem y Rellamada de módem no podrán modificarse.

# Detectar...
{bmc doit.bmp}	Pulse este botón para que el sistema operativo inicie un diálogo con el módem para determinar su tipo.
Si se encuentran varias coincidencias, visualizará una lista de los módems posibles. Seleccione la entrada de módem que coincida con el suyo. Si el módem no está conectado o el cableado es incorrecto, fallará la detección de tipo de módem.

# Corrección de errores
{bmc doit.bmp}	Marque este cuadro para habilitar la corrección de errores.

# Compresión
{bmc doit.bmp}	Marque este cuadro para habilitar la compresión de datos.

# Altavoz activado
{bmc doit.bmp}	Marque este cuadro para habilitar el altavoz interno del módem.

# Control de flujo HW
{bmc doit.bmp}	Marque este cuadro para activar el control de flujo de hardware entre el módem y el servidor WinFrame.

# Baudios automáticos
{bmc doit.bmp}	Marque este cuadro para activar la detección automática de la velocidad en baudios.

# Temporizador de inicio de módem (minutos)
Después de transcurrir el número de minutos especificados sin actividad, el módem se restaura. De esta forma se asegura que los errores de línea o las conexiones interrumpidas no bloquean permanentemente a un módem.
{bmc doit.bmp}	Introduzca el número de minutos en el campo de edición.  El valor puede estar entre 5 y 9999.
{bmc doit.bmp}	Para desactivar esta función, haga clic en el botón Desactivar.

# Conexión de módem
Dispone de seis opciones para indicar a la WinStation que establezca o interrumpa una conexión:
{bmc bullet.bmp}	CTS: cuando la línea CTS (limpiar para enviar) está activada, se establecerá una conexión.  La conexión se interrumpirá cuando CTS pase a desconectada.
{bmc bullet.bmp}	DSR: cuando la línea DSR (conjunto de datos preparado) está activada, se establecerá una conexión.  La conexión se interrumpirá cuando DSR pase a desactivada.
{bmc bullet.bmp}	RI: cuando la línea RI (indicador de llamada) está activada, se establecerá una conexión.  La conexión se interrumpirá cuando RI pase a desconectada.
{bmc bullet.bmp}	DCD: cuando la línea DCD (detectar portadora de datos) está activada, se establecerá una conexión.  La conexión se interrumpirá cuando DCD pase a desactivada.
{bmc bullet.bmp}	primer carácter: cuando la WinStation lea el primer carácter, se establecerá la conexión.  La conexión se interrumpirá cuando se reciba el carácter de interrupción (Break).
{bmc bullet.bmp}	(siempre conectada): Si selecciona esta opción, la WinStation estará siempre conectada.

# (Rellamada de módem) ...es
Dispone de tres opciones para configurar la WinStation de llamada para la rellamada de módem:
{bmc bullet.bmp}	Desactivada.: Si selecciona esta opción la WinStation de llamada no intentará volver a llamar al usuario.
{bmc bullet.bmp}	para un número telefónico variable.: La WinStation de llamada indicará al usuario que introduzca un número de teléfono y le volverá a llamar a ese número. En el campo Número de teléfono puede especificar un número de teléfono para que aparezca en este mensaje de solicitud.
{bmc bullet.bmp}	para un número telefónico fijo.: La WinStation de llamada intentará volver a llamar automáticamente al usuario al número de teléfono especificado en el campo Número de teléfono.
Haga clic en el (configuración de usuario heredada) botón para hacer que las opciones de rellamada (incluido el Número de teléfono) se recuperen desde los parámetros de configuración de usuario.

# Número de teléfono
{bmc doit.bmp}	Escriba el número de teléfono a utilizar por omisión (para rellamada variable) o el número de teléfono de rellamada real (para rellamada fija).
Haga clic en el (configuración de usuario heredada) botón para hacer que el número de teléfono se recupere de los parámetros de configuración de usuario.

$# K Diálogo Detección de módem
Este cuadro de diálogo aparece cuando se pulsa el botón Detectar... solicitando detección de módem.
{bmc doit.bmp}	Elija el botón Detectar para efectuar una detección de módem.
{bmc doit.bmp}	Elija el botón Cancelar para anular la detección de módem.
Una vez ha pulsado el botón Detectar, el diálogo indicará que la detección de módem está en curso. La operación de detección no se puede interrumpir; por ello, el botón Cancelar se desactiva una vez se ha iniciado la detección del módem.

$# K Pantalla de selección de Dispositivo
La pantalla de selección de dispositivo se utiliza para seleccionar los dispositivos a configurar como WinStations de llamada.  La lista de dispositivos aparece en el cuadro de lista Dispositivo.
{bmc doit.bmp}	Haga clic (marque) el cuadro de verificación situado a la izquierda del dispositivo para configurar una WinStation de llamada para el dispositivo.
{bmc doit.bmp}	Vuelva a hacer clic en el cuadro de verificación (desmarcar) para pasar por alto la configuración de WinStation de llamada para el dispositivo.

Nota:
{bmc bullet.bmp}	Sólo aparecerán en el cuadro de lista Dispositivos, los dispositivos asíncronos que tengan un controlador de dispositivo instalado. Si falta algún dispositivo en la lista que cree que tuviera que estar, compruebe que ha instalado el controlador de dispositivo correcto.
{bmc bullet.bmp}	Si ya se han configurado dispositivos asíncronos para una WinStation, esos dispositivos no aparecerán en el cuadro de lista Dispositivo.
{bmc bullet.bmp}	Si está ejecutando el tutor de configuración de llamada después de que la configuración de WinFrame ha terminado y se ha vuelto a arrancar el servidor WinFrame, el el cuadro de lista Dispositivo no aparecerán los dispositivos asíncronos que estén actualmente en uso por cualquier servicio o aplicación de WinFrame. Se incluyen los dispositivos que esté utilizando el Servicio de acceso remoto (RAS) WinFrame.

Sugerencias:
{bmc bullet.bmp}	Normalmente es buena idea configurar primero una WinStation de llamada para cada tipo de módem conectado con el servidor WinFrame y después comprobar esa WinStation para asegurar que ha seleccionado el tipo de módem y puerto correctos, etc.
{bmc bullet.bmp}	Una vez haya instalado y comprobado en funcionamiento de una WinStation de llamada, puede instalar fácilmente bancos completos de módems utilizando la función de configuración automática del Tutor de configuración de llamada (véase Pantalla de configuración de dispositivo). Para ello, marque sólo los dispositivos que tienen el mismo módem instalado en ellos. Normalmente será un rango contiguo de dispositivos, por ejemplo COM3 hasta COM18 para un rack de 16 módems conectados con un adaptador de 16 puertos.
Pantallas del Tutor de configuración de llamada:
Pantalla de selección de dispositivo (esta pantalla)
Pantalla de instrucción de detección automática
Pantalla de configuración de dispositivo
Pantalla resumen de configuración de dispositivo
Pantalla de creación de WinStation de llamada

$# KPantalla de instrucción de detección automática
La pantalla de instrucción de detección automática proporciona un recordatorio de los pasos a realizar para obtener una detección automática de módem satisfactoria. Si está utilizando el Tutor de configuración de llamada desde la Configuración de WinFrame, no aparecerá esta pantalla, ya que la detección automática de módem no está disponible durante la Configuración.
Pantallas del Tutor de configuración de llamada:
Pantalla de selección de Dispositivo
Pantalla de instrucción de detección automática (esta pantalla)
Pantalla de configuración de dispositivo
Pantalla resumen de configuración de dispositivo
Pantalla de creación de WinStation de llamada

$# KPantalla de configuración de dispositivo
La pantalla de configuración de dispositivo muestra el dispositivo que se está configurando actualmente y el tipo de módem asociado con el dispositivo.
{bmc doit.bmp}	Haga clic en el botón Detectar... para detectar automáticamente el módem conectado al dispositivo. Si está ejecutando el Tutor de configuración de llamada desde la configuración de WinFrame, este botón no aparecerá, dado que la detección automática de módem no está disponible durante la Configuración.
{bmc doit.bmp}	Haga clic en el botón Elegir... para seleccionar manualmente un módem de todos los tipos de módem que se pueden configurar en el servidor WinFrame.
{bmc doit.bmp}	Haga clic en el botón Siguiente> para configurar el dispositivo siguiente (o visualizar el resumen de configuración de dispositivo si se trata del último dispositivo).

La función Configuración automática:
Una vez se ha detectado un módem o se ha elegido de la lista, puede configurar WinStations de llamada automáticamente con ese módem y otros de los dispositivos restantes. Esta función es muy útil para configurar un banco completo de módems instalados en dispositivos contiguos, una vez se ha detectado o elegido el primer módem del banco.
{bmc bullet.bmp}	por ejemplo: Podría detectar automáticamente o seleccionar manualmente el primer módem instalado en un adaptador de 16 puertos (conectado en COM3) y después indicar al Tutor de configuración de llamada que configure automáticamente los 15 módems restantes (COM4 a COM18) con ese tipo de módem.
{bmc bullet.bmp}	Esta opción sólo está disponible si se han verificado múltiples dispositivos en la lista pantalla de selección de dispositivo. Asegúrese y seleccione todos los dispositivos que están conectados al tipo de módem para el que desea configurar automáticamente WinStations de llamada (véase la pantalla de selección Dispositivo).
{bmc bullet.bmp}	Si observa que no ha verificado todos los dispositivos que desea configurar automáticamente, o que ha marcado más dispositivos de los que necesita, puede hacer clic en el botón Atrás hasta que aparezca la pantalla de selección Dispositivo y efectúe las correcciones necesarias (marcar o desmarcar dispositivos en la lista).
{bmc bullet.bmp}	La opción de configuración automática no está disponible cuando está configurando el último dispositivo de la lista.
Para configurar automáticamente WinStation de llamada:
{bmc doit.bmp}	Detecte o elija un tipo de módem para el dispositivo actual.
{bmc doit.bmp}	Haga clic en el cuadro de verificación Configuración automática. En el campo de edición aparecerá el número de los dispositivos restantes.
{bmc doit.bmp}	Si sólo desea configurar automáticamente una parte de los dispositivos restantes, escriba el número de los dispositivos en el campo de edición.
{bmc doit.bmp}	Haga clic en el botón Siguiente para configurar automáticamente el número de dispositivos especificado.
Pantallas del Tutor de configuración de llamada:
Pantalla de selección de Dispositivo
Pantalla de instrucción de detección automática
Pantalla de configuración de dispositivo (esta pantalla)
Pantalla resumen de configuración de dispositivo
Pantalla de creación de WinStation de llamada

$# KPantalla resumen de configuración de dispositivo
La pantalla resumen de configuración de dispositivo muestra una lista de todos los dispositivos que se han elegido para configurarlos, junto con el tipo de módem asociado con cada uno de ellos. Esta lista completa se proporciona ahora de forma que pueda verificar que los dispositivos están configurados tal como desea, antes de pasar a la pantalla final para crear las WinStations de llamada.
{bmc doit.bmp}	Si desea cambiar el tipo de módem para un dispositivo, haga clic en el dispositivo de la lista y después en el botón Cambiar... . Entonces puede seleccionar el tipo de módem deseado entre todos los tipos que se pueden configurar en el servidor WinFrame, o elegir (Ninguno) si no desea crear una WinStation de llamada para el dispositivo.
{bmc doit.bmp}	Haga clic en el botón Siguiente para proceder a crear WinStations de llamada. El botón Siguiente estará desactivado si todos los dispositivos indican (Ninguno) como tipo de módem, dado que se debe configurar un tipo de módem para poder crear una WinStation de llamada.
Pantallas del Tutor de configuración de llamada:
Pantalla de selección de Dispositivo
Pantalla de instrucción de detección automática
Pantalla de configuración de dispositivo
Pantalla resumen de configuración de dispositivo (esta pantalla)
Pantalla de creación de WinStation de llamada

$# KPantalla de creación de WinStation de llamada
La Pantalla de creación de WinStation de llamada es el paso final antes de que el Tutor de configuración de llamada cree realmente WinStations de llamada. Las WinStations de llamada sólo se crearán para los dispositivos que tengan módems asignados a ellas, tal como se ha indicado en la pantalla anterior (resumen de configuración de dispositivo).
{bmc doit.bmp}	Haga clic en el botón Terminar para crear WinStations de llamada. Aparecerá un diálogo de Estado de operación de WinStation a medida que se crea cada WinStation de llamada.
Pantallas del Tutor de configuración de llamada:
Pantalla de selección de Dispositivo
Pantalla de instrucción de detección automática
Pantalla de configuración de dispositivo
Pantalla resumen de configuración de dispositivo
Pantalla de creación de WinStation de llamada (esta pantalla)
Véase también
Diálogo Estado de operación de WinStation

$# K Diálogo Módems
Este cuadro de diálogo aparece durante la operación del Tutor de configuración de llamada. Si hizo clic en el botón Detectar... y la detección de módem ha sido correcta, esta lista especifica el tipo o tipos de módem detectados. Si hizo clic en los botones Elegir... o Cambiar..., la lista especifica todos los tipos de módem que pueden configurarse en el servidor WinFrame.
{bmc doit.bmp}	Seleccione el módem deseado en la lista y haga clic en SÍ.
{bmc doit.bmp}	Elija el botón Cancelar para salir del diálogo sin seleccionar un módem de la lista.

$#Opciones de configuración de transporte de red
Para más información sobre las opciones de configuración de WinStation de red, elija uno de los temas siguientes:
{bmc moreinfo.bmp} Adaptador de LAN
{bmc moreinfo.bmp} Número de &WinStations configuradas
Véase también
Configurar una WinStation nueva
Editar una configuración de WinStation existente

# Adaptador de LAN
{bmc doit.bmp}	Elija en la lista el dispositivo de red con el que se comunicará la WinStation.

# Número de WinStations configuradas
{bmc doit.bmp}	Introduzca el número de WinStations a configurar para este conjunto de WinStation.

$# Opciones de configuración de transporte NASI
Para más información sobre las opciones de configuración de WinStation NASI, elija uno de los temas siguientes:
{bmc moreinfo.bmp} Avanzados...
{bmc moreinfo.bmp} Nombre de usuario
{bmc moreinfo.bmp} Contraseña
{bmc moreinfo.bmp} Nombre de puerto
{bmc moreinfo.bmp} Número de &WinStations configuradas
Véase también
Diálogo de Configuración NASI avanzada
Configurar una WinStation nueva
Editar una configuración de WinStation existente

# Avanzados...
{bmc doit.bmp}	Elija este botón para editar parámetros de transporte NASI avanzados. Llamará al diálogo Configuración NASI avanzada.

# Nombre de usuario
Es el nombre de usuario NetWare que utilizará el servidor WinFrame cuando conecte con el puerto NCS. Este nombre lo utiliza NCS para permitir acceso a la WinStation al puerto NCS. Este nombre de usuario NetWare es válido en el servidor NCS. Puede o no corresponder con el nombre del usuario que llama al puerto (véase Tipo de sesión en el diálogo Configuración NASI avanzada). También es independiente del nombre de usuario WinFrame.
{bmc doit.bmp}	Escriba el nombre de usuario en el campo de edición.

# Contraseña
La contraseña NetWare del nombre especificado en el campo Nombre de usuario.
{bmc doit.bmp}	Escriba la contraseña en el campo de edición.

# Nombre de puerto
Es el nombre de puerto específico NCS que está conectado en esa WinStation.  En este campo puede introducirse cualquier puerto específico NCS.  Los nombres específicos NCS deben ser exclusivos en la red NetWare.
{bmc doit.bmp}	Escriba el nombre de Puerto específico NCS por el que la WinStation debe comunicarse, o,
{bmc doit.bmp}	En la lista, elija el Puerto específico NCS con el que se comunicará la WinStation.

$# KDiálogo de Configuración NASI avanzada
Este diálogo permite definir valores de configuración NASI avanzados. Para información sobre las opciones de Configuración NASI avanzada, elija uno de los temas siguientes:
{bmc moreinfo.bmp} Tipo de sesión
{bmc moreinfo.bmp} Servidor de archivos NetWare
{bmc moreinfo.bmp} Nombre de sesión
Véase también
Opciones de configuración de transporte NASI
Configurar una WinStation nueva
Editar una configuración de WinStation existente

# Tipo de sesión
Si especifica que la sesión es una sesión NASI global, los usuarios remotos que registran la entrada con una contraseña y/o nombre de usuario diferente, también verán la sesión. Si especifica que la sesión es una sesión NASI privada, los usuarios remotos que llaman a NetWare Connect sólo verán la sesión si utilizan el mismo nombre de usuario y contraseña para registrar la entrada.
{bmc bullet.bmp}	Elija el tipo de sesión Privada o Global.

# Servidor de archivos NetWare
Los servidores NCS se encuentran buscando an la vinculación NetWare en un servidor de archivos NetWare.  Como valor predeterminado, para la búsqueda de vinculación se utiliza el servidor NetWare más cercano.  En algunas circunstancias, puede ser necesario especificar el servidor de archivos NetWare para esas búsquedas.  Tenga en cuenta que ese servidor de archivos NO es necesariamente el servidor de archivos NetWare Connect.
{bmc bullet.bmp}	Escriba el servidor de archivos NetWare en el campo de edición.

# Nombre de sesión
Es el nombre de sesión que muestra NetWare Connect a los usuarios remotos para permitirles seleccionar en un menú de sesiones disponibles.  Como valor predeterminado, es el nombre del servidor WinFrame.
{bmc bullet.bmp}	Escriba el nombre de sesión en el campo de edición.

$# K Configuración de WinStation avanzada
Este diálogo permite definir parámetros de configuración de WinStation avanzada. Algunos parámetros pueden heredarse de la configuración de usuario y/o de la configuración deWinFrame Client seleccionando los cuadros de diálogo (heredar configuración de usuario), (heredar configuración cliente/usuario), o (heredar configuración de cliente). Para más información sobre la opciones de Configuración de WinStation avanzada, elija uno de los temas siguientes:
{bmc moreinfo.bmp} Estado de WinStation
{bmc moreinfo.bmp} Parámetros de tiempo excedido
{bmc moreinfo.bmp} Registro de entrada automático
{bmc moreinfo.bmp} Programa inicial
{bmc moreinfo.bmp} Dispositivos de cliente
{bmc moreinfo.bmp} Seguridad
{bmc moreinfo.bmp} Valores de anulación de perfil de usuario
{bmc moreinfo.bmp} Conexión interrumpida o con tiempo excedido
{bmc moreinfo.bmp} Volver a conectar
{bmc moreinfo.bmp} Enmascarado
Véase también
Configurar una WinStation nueva
Editar una configuración de WinStation existente

# Estado de WinStation
{bmc doit.bmp}	Elija el botón Desactivada para configurar la WinStation pero para no permitir que la active el servidor WinFrame. La WinStation no estará disponible para que los usuarios registren la entrada en el servidor WinFrame.
{bmc doit.bmp}	Elija el botón Activada para configurar la WinStation y permitir que el servidor WinFrame la active. Una vez activada, los usuarios podrán utilizar la WinStation para registrar la entrada en el servidor WinFrame.

# Parámetros de tiempo excedido
Estos parámetros (especificados en minutos) determinan intervalos de tiempo excedido. Los valores son:
{bmc bullet.bmp}	Conexión: Este parámetros especifica la duración máxima de la conexión. Si especifica una duración de conexión, la sesión se desconecta o termina al transcurrir la duración especificada. Si selecciona Sin tiempo excedido, el temporizador de desconexión queda inhabilitado.
{bmc bullet.bmp}	Desconexión: Este parámetros especifica la duración máxima que se mantiene una sesión desconectada. Si especifica una duración de desconexión, las sesiones en estado desconectado terminan cuando ha finalizado la duración especificada. Si selecciona Sin tiempo excedido, el temporizador de desconexión queda inhabilitado.
{bmc bullet.bmp}	Inactiva: Esta parámetros especifica el tiempo máximo de inactividad (tiempo máximo sin actividad de WinStation) permitido antes de que se desconecte o se termine la sesión. Si especifica una duración de inactividad, la sesión se desconectará o terminará cuando transcurra el intervalo especificado sin que de detecte actividad en la WinStation. Si especifica Sin tiempo excedido, el temporizador de inactividad queda inhabilitado.

# Registro de entrada automático
Puede especificarse la información de registro de entrada automático para que un usuario pueda registrar la entrada automáticamente en el servidor WinFrame siempre que se active la WinStation y haya un terminal u ordenador para conectarse.
NOTA: Debería utilizar con precaución los parámetros del registro de entrada automático, ya que pueden presentar un riesgo para la seguridad. Normalmente sólo es útil para WinStations punto a punto (es decir, asíncronas comparadas con red).
{bmc doit.bmp}	Para especificar un usuario con registro de entrada automático, introduzca los datos apropiados en los campos Nombre de usuario y Dominio.
{bmc doit.bmp}	Escriba la contraseña del usuario en los campos Contraseña y Confirmar contraseña; la información de contraseña no aparece en la pantalla.
{bmc doit.bmp}	Seleccione Solicitar contraseña para que el usuario suministre la contraseña aunque la WinStation envíe la contraseña.

# Programa inicial
La información de programa inicial puede utilizarse para especificar que se ejecute automáticamente un programa cuando el usuario registre la entrada en la WinStation.
{bmc doit.bmp}	Para especificar un programa inicial, introduzca los datos apropiados en los campos Línea de comandos y Directorio de trabajo.

# Dispositivos de cliente
Estos parámetros especifican si la WinStation restablecerá automáticamente o no, las asignaciones de dispositivo de WinFrame Client durante el registro de entrada a una sesión.
{bmc doit.bmp}	Para volver a conectar automáticamente unidades de cliente asignadas, seleccione cuadro de verificación Conectar unidades de cliente al registrar la entrada.
{bmc doit.bmp}	Para volver a conectar automáticamente impresoras de cliente asignadas, seleccione el cuadro de verificación Conectar con impresoras de cliente al registrar la entrada.

# Seguridad
Los datos enviados entre el servidor WinFrame y WinFrame Client pueden cifrarse para mayor seguridad.
{bmc doit.bmp}	Seleccione el nivel de cifrado deseado en el cuadro de lista Requerir...cifrado. Si selecciona la entrada no, el cifrado quedará inhabilitado.
{bmc doit.bmp}	Para cifrar los datos sólo durante el proceso de registro de entrada, seleccione el nivel de cifrado que desee en el cuadro de lista Requerir...cifrado y seleccione el cuadro de verificación Desactivar cifrado después del registro de entrada. Todos los datos enviados durante el registro de entrada de sesión se cifrarán con el nivel de cifrado seleccionado. Después de un registro de entrada satisfactorio, el cifrado se desactivará automáticamente.

# Valores de anulación de perfil de usuario
La WinStation puede configurarse para ignorar determinada información de perfil de usuario.
{bmc doit.bmp}	Para desactivar la visualización del papel de decoración del escritorio de Windows, seleccione el cuadro de verificación Desactivar Papel de decoración. Las WinStations de llamada tendrán este cuadro marcado de manera predeterminada. Desactivar el papel de decoración del escritorio puede disminuir el tiempo requerido para volver a dibujar la pantalla.

# Conexión interrumpida o con tiempo excedido
Selecciona la acción que desea ejecutar cuando una sesión queda desconectada a causa de una petición de desconexión, un error de conexión, la pérdida de la línea, el tiempo excedido de inactividad o el tiempo de espera de conexión.
{bmc doit.bmp}	Seleccione Desconectada para que la sesión se ponga en estado desconectado.
{bmc doit.bmp}	Seleccione Restaurar para que la sesión termine.

# Volver a conectar
Especifica si una sesión desconectada desde otra WinStation puede volverse a conectar desde esa WinStation.
{bmc doit.bmp}	Seleccione la opción Desde cualquier WinStation para permitir que cualquier sesión desconectada (si lo permite la seguridad) vuelva a conectarse en esta WinStation.
{bmc doit.bmp}	Seleccione la opción Sólo desde esta WinStation para permitir que sólo se vuelvan a conectar las sesiones que se desconectaron en esta WinStation.

# Enmascarado
Especifica si se pueden enmascarar sesiones en esta WinStation.
{bmc doit.bmp}	Seleccione Está desactivado para desactivar el enmascarado de las sesiones conectadas a este WinStation.
{bmc doit.bmp}	Elija una de las selecciones de entrada SÍ para permitir que el enmascarador introduzca acciones del teclado y del ratón en la sesión enmascarada.
{bmc doit.bmp}	Elija una de las selecciones de notificar SÍ para que el usuario enmascarado reciba un mensaje de solicitud de confirmación del enmascarado.
La consola del sistema no puede utilizarse para enmascarar otras WinStations, y viceversa.

$# K Permisos de WinStation
Utilice el cuadro de diálogo Permisos de WinStation para definir o cambiar permisos para grupos y usuarios.
Elija uno de los botones siguientes para información sobre el cuadro de diálogo:
{bmc moreinfo.bmp} WinStation
{bmc moreinfo.bmp} Propietario
{bmc moreinfo.bmp} Nombre
{bmc moreinfo.bmp} Tipo de acceso
{bmc moreinfo.bmp} Botón Añadir
{bmc moreinfo.bmp} Botón Eliminar
Véase también
Definición de permisos de WinStation
Permisos de acceso de WinStation
Añadir usuarios y grupos a listas de permisos o de auditoría

# WinStation
Muestra el nombre de la WinStation seleccionada.

# Propietario
Muestra el nombre del propietario de la WinStation. El sistema operativo siempre es propietario de las WinStations.

#Nombre
Muestra los nombres de grupos y usuarios y sus permisos actuales.
{bmc doit.bmp}	Para cambiar un permiso, seleccione el grupo o el usuario y elija un permiso del cuadro Tipo de acceso.

# Tipo de acceso
Muestra una lista de los permisos disponibles.
{bmc doit.bmp}	Para cambiar un permiso, seleccione el grupo o el usuario en el cuadro Nombre y elija un permiso.

# Botón Añadir
{bmc doit.bmp}	Para añadir grupos o usuarios a la lista de permisos, elija el botón Añadir.

# Botón Eliminar
{bmc doit.bmp}	Para eliminar un grupo o un usuario de la lista de permisos, seleccione el grupo o el usuario y elija después el botón Eliminar.

$# K Permisos de acceso de WinStation
Puede definir los permisos estándares siguientes para WinStations:
{bmc moreinfo.bmp} Sin acceso
{bmc moreinfo.bmp} Acceso de invitado
{bmc moreinfo.bmp} Acceso de usuario
{bmc moreinfo.bmp} Control completo

# Sin acceso
Impide todos los accesos a la WinStation.

# Acceso de invitado
Permite:
{bmc bullet.bmp}	Registrar la entrada en la WinStation.

# Acceso de usuario
Permite todos los accesos de invitados y además:
{bmc bullet.bmp}	Solicitar información sobre la WinStation.
{bmc bullet.bmp}	Enviar mensajes a la WinStation.
{bmc bullet.bmp}	Conectar una sesión desconectada con la WinStation.

# Control completo
Permite el acceso completo a la WinStation. Esto incluye todos los accesos de usuario y además:
{bmc bullet.bmp}	Modificar los parámetros de WinStation.
{bmc bullet.bmp}	Restablecer la WinStation.
{bmc bullet.bmp}	Eliminar la WinStation.
{bmc bullet.bmp}	Registrar la salida de una sesión de la WinStation.
{bmc bullet.bmp}	Enmascarar la WinStation.
{bmc bullet.bmp}	Desconectar una sesión de la WinStation.

$# K Acceso especial
Utilice el cuadro de diálogo Acceso especial para definir permisos de WinStation completos o específicos para un grupo o para un usuario.
Elija uno de los botones siguientes para información sobre el cuadro de diálogo:
{bmc moreinfo.bmp} WinStation
{bmc moreinfo.bmp} Nombre
Acceso completo - el botón radial Control completo (Todo):
{bmc moreinfo.bmp} Control completo
Acceso específico - el grupo Otros de los cuadros de verificación:
{bmc moreinfo.bmp} Información de consulta
{bmc moreinfo.bmp} Definir Información
{bmc moreinfo.bmp} Restablecer
{bmc moreinfo.bmp} Enmascarar
{bmc moreinfo.bmp} Registro de entrada
{bmc moreinfo.bmp} Salir del sistema
{bmc moreinfo.bmp} Mensaje
{bmc moreinfo.bmp} Conectar
{bmc moreinfo.bmp} Desconectar
{bmc moreinfo.bmp} Eliminar

# WinStation
Muestra el nombre de la WinStation seleccionada.

#Nombre
Muestra el grupo o el usuario seleccionado.

# Control completo
Permite al grupo o al usuario seleccionado el acceso completo a la WinStation. Elegir este botón es lo mismo que seleccionar Otros y marcar todos los cuadros de verificación.

# Información de consulta
El grupo o el usuario especificado pueden consultar información sobre la WinStation.

# Definir Información
El grupo o el usuario especificados pueden modificar parámetros de WinStation.

# Restablecer
El grupo o el usuario especificados pueden restablecer la WinStation.

# Enmascarar
El grupo o el usuario especificados pueden enmascarar la WinStation.

# Registro de entrada
El grupo o el usuario especificados pueden registrar la entrada en la WinStation.

# Salir del sistema
El grupo o el usuario especificados pueden registrar la salida de una sesión en la WinStation.

# Mensaje
El grupo o el usuario especificados pueden enviar mensajes a la WinStation.

# Conectar
El grupo o el usuario especificados pueden conectar una sesión desconectada en la WinStation.

# Desconectar
El grupo o el usuario especificados pueden desconectar una sesión de la WinStation.

# Eliminar
El grupo o el usuario especificados pueden eliminar la WinStation.

$# K Añadir usuario y grupos
Utilice el cuadro de diálogo Añadir usuario y grupos para añadir un grupo o un usuario a la lista de permisos de una WinStation.
Elija uno de los botones siguientes para información sobre el cuadro de diálogo:
{bmc moreinfo.bmp} Listar nombres desde
{bmc moreinfo.bmp} Nombres
{bmc moreinfo.bmp} Botón Añadir
{bmc moreinfo.bmp} Botón Mostrar usuarios
{bmc moreinfo.bmp} Botón Miembros
{bmc moreinfo.bmp} Botón Buscar
{bmc moreinfo.bmp} Añadir nombres
{bmc moreinfo.bmp} Tipo de acceso
Véase también
Añadir usuarios y grupos a listas de permisos o de auditoría

# Listar nombres desde
Muestra el nombre del dominio o del ordenador cuyos grupos aparecen en el cuadro Nombres. Un asterisco (*) despúes del nombre indica qué grupos locales se están mostrando para ese dominio u ordenador.
{bmc doit.bmp}	Para mostrar grupos y usuarios de otro dominio o de otro ordenador, seleccione otro dominio o el ordenador.

# Nombres
Muestra los grupos o usuarios que pertenecen al dominio u ordenador actual
{bmc doit.bmp}	Para añadir grupos o usuarios a la lista de permisos, selecciónelos en el cuadro Nombres y elija el botón Añadir.

# Botón Añadir
{bmc doit.bmp}	Para añadir grupos o usuarios a la lista de permisos, selelecciónelos en el cuadro Nombres y elija el botón Añadir.

# Botón Mostrar usuarios
{bmc doit.bmp}	Para mostrar los nombre de los usuarios que pertenecen al dominio u ordenador actual, en el cuadro Nombres elija el botón Mostrar usuarios.

# Botón Miembros
{bmc doit.bmp}	Para ver el contenido de un grupo, seleccione el grupo en el cuadro Nombres y elija el botón Miembros.

# Botón Buscar
Para añadir un grupo o un usuario, debe saber el dominio que contiene la cuenta del grupo o del usuario.
{bmc doit.bmp}	Para buscar el dominio al que pertenece un grupo o un usuario, elija el botón Buscar.

# Añadir nombres
Muestra los nombres de los grupos o de los usuarios que va a añadir a la lista de permisos.
{bmc doit.bmp}	Para añadir grupos o usuarios al cuadro Añadir nombres, selecciónelos en el cuadro Nombres y elija el botón Añadir.
{bmc doit.bmp}	O escriba los nombres de los grupos o de los usuarios en el cuadro Añadir nombres. Separe los nombres con punto y coma (;). Si la cuenta del grupo o del usuario no está ubicada en el dominio u ordenador mostrado por el cuadro Lista de nombres desde, especifique la ubicación. Escriba el nombre del ordenador o del dominio seguido del nombre del usuario o del grupo, separando los nombres con una barra oblicua inversa (\).

# Tipo de acceso
Muestra una lista de los permisos disponibles.
{bmc doit.bmp}	Para definir un permiso para los grupos y usuarios listados en el cuadro Añadir nombre, seleccione un permiso. Elija después el botón SÍ.

$# K Miembros de grupo local
Muestra los miembros del grupo local seleccionados en el cuadro de diálogo Añadir usuarios y grupos.
{bmc doit.bmp}	Para incluir el grupo del cuadro Añadir nombres en el cuadro de diálogo Añadir usuarios y grupos, elija el botón SÍ.
{bmc doit.bmp}	Para incluir algunos de los miembros listados en el cuadro Añadir nombres y pasarlos al cuadro de diálogo Añadir usuarios y grupos, selecciónelos y elija el botón SÍ.
En una red con servidor WinFrame o Windows NT, los grupos globales miembros de un grupo local aparecen en la lista.
{bmc doit.bmp}	Para ver los miembros de un grupo local, seleccione el grupo y elija el botón Miembros.
Véase también
Añadir usuarios y grupos a listas de permisos o de auditoría

$# K Miembros de grupo global
Muestra los miembros del grupo global seleccionados en el cuadro de diálogo Añadir usuarios y grupos. 
{bmc doit.bmp}	Para incluir el grupo del cuadro Añadir nombres en el cuadro de diálogo Añadir usuarios y grupos, elija el botón SÍ.
{bmc doit.bmp}	Para incluir algunos de los miembros listados en el cuadro Añadir nombres y pasarlos al cuadro de diálogo Añadir usuarios y grupos, slecciónelos y elija el botón SÍ.
{bmc doit.bmp}	Para ver los miembros de un grupo local, seleccione el grupo y elija el botón Miembros.
Véase también
Añadir usuarios y grupos a listas de permisos o de auditoría

$# K Buscar cuenta
Cuando añade un usuario o un grupo a la lista de permisos o de auditoría, debe saber el nombre del dominio que contiene la cuenta del usuario o del grupo. Utilice el cuadro de diálogo Buscar cuenta para localizar el dominio de una cuenta en una red con servidor WinFrame o Windows NT.
Elija uno de los botones siguientes para información sobre el cuadro de diálogo:
{bmc moreinfo.bmp} Buscar usuario o grupo
{bmc moreinfo.bmp} Buscar todo
{bmc moreinfo.bmp} Buscar sólo en
{bmc moreinfo.bmp} Botón Buscar
{bmc moreinfo.bmp} Botón Añadir
Véase también
Añadir usuarios y grupos a listas de permisos o de auditoría

# Buscar usuario o grupo
{bmc doit.bmp}	En el cuadro Buscar usuario o grupo, escriba el nombre del grupo o usuario del que desea buscar la cuenta.

# Buscar todo
{bmc doit.bmp}	Para buscar la cuenta en todos los dominios listados, seleccione el botón Buscar todo.

# Buscar sólo en
{bmc doit.bmp}	Para buscar la cuenta en uno o más dominios, selecciónela en el cuadro Buscar sólo en.

# Botón Buscar
{bmc doit.bmp}	Después de especificar un grupo o un usuario y el dominio en el que buscar, elija el botón Buscar para iniciar la búsqueda.

# Botón Añadir
{bmc doit.bmp}	Para añadir el usuario o el grupo al cuadro Añadir nombres en el cuadro de diálogo Añadir usuarios y grupos, seleccione el usuario o el grupo en el cuadro Resultados de la búsqueda y después elija el botón Añadir.