ＮＥＣ ＰＣ-ＰＲ７５０シリーズヘルプ

各項目のヘルプを表示するには、目的の項目でマウスの右ボタンをクリックしてください。

********************************************************************************

#印刷モードの設定をします。

印刷モードは、以下の4通りが設定できます。

・ [設定なし]:プリンタのオペレータパネルの設定に従います。
・ [通常]:印刷モードを通常に設定します。 
・ [高品位]:印刷モードを高品位に設定します。
・ [高速]:印刷モードを高速に設定します。

#濃度選択の設定をします。

濃度選択は、以下の5通りが設定できます。

・ [設定なし]:プリンタのオペレータパネルの設定に従います。
・ [通常]:濃度選択を通常に設定します。
・ [濃度1]:濃度選択を濃度1に設定します。
・ [濃度2]:濃度選択を濃度2に設定します。
・ [濃度3]:濃度選択を濃度3に設定します。

********************************************************************************

#印字モードを設定します。

印字モードは以下の 4 通りが選択できます。
・[標準(片方向印字モード)]:左から右へ印刷されるため、縦罫線などの印刷位置を揃えたい場合に有効です。
・[標準(両方向印字モード)]:両方向最短印刷になり、 [標準（片方向印字モード）] に比べ印刷時間が短縮されます。
・[ドラフト(片方向印字モード)]:印刷データを 1 ドットおきに間引き、ヘッドの横送りを高速にするため、 [標準(片方向印字モード)] に比べ印刷時間が短縮されます。
・[ドラフト(両方向印字モード)]:印刷データを 1 ドットおきに間引き、ヘッドの横送りを高速にするため、 [標準(両方向印字モード)] に比べ印刷時間が短縮されます。

********************************************************************************

#漢字コード表を指定します。

このプリンタでは、以下の漢字コードをサポートしています。
・[JIS1978年版]:JIS1978年版漢字コード表で印刷されます。
・[JIS1990年版]:JIS1990年版漢字コード表で印刷されます。

********************************************************************************