# Client WinFrame
Le client WinFrame est un logiciel exécuté sur un ordinateur personnel permettant d'établir une ou plusieurs connexions à des serveurs WinFrame.

# Serveur WinFrame
Un serveur WinFrame est un ordinateur sur lequel le système d'exploitation du serveur d'applications WinFrame est exécuté.  WinFrame permet un accès multi-postes, sur un ordinateur unique, aux applications Windows 3.1, Windows NT, Windows 95 et DOS (texte).

# WinStation
Un poste WinStation est l'intermédiaire permettant d'établir la connexion à une session WinFrame sur un serveur WinFrame.

# Ensemble WinStation
Un ensemble WinStation est un groupe de postes WinStation présentant une configuration identique et se distinguant uniquement les uns des autres par leur nom.  Les postes WinStation créés à l'aide d'un transport réseau ou NASI appartiennent à un ensemble WinStation.

# Utilisateur
Un utilisateur est une personne pouvant accéder à une session WinFrame et exécuter des applications sur un serveur WinFrame.

# Traitement
Un traitement est un programme du système d'exploitation ou une application utilisateur exécutée sur le serveur WinFrame.

# Poste WinStation activé
Seuls les postes WinStation activés sont créés et utilisés par le serveur WinFrame.  Les postes WinStation peuvent être configurés comme étant activés ou désactivés.

# Poste WinStation désactivé
Les postes WinStation désactivés, bien qu'entièrement configurés, ne sont ni créés ni utilisés par le serveur WinFrame.  Les postes WinStation peuvent être configurés comme étant activés ou désactivés.

#  Poste WinStation actif
Le serveur WinFrame n'utilise que des postes WinStation actifs pour connecter les utilisateurs aux sessions WinFrame; seuls les postes WinStation actifs utilisent les ressources du système d'exploitation.

# Poste WinStation arrêté
Lorsqu'un poste WinStation est arrêté, l'utilisateur ne peut pas accéder aux sessions WinFrame et utiliser les ressources du système d'exploitation.

# Mode utilisateur
Mode restreint de l'application pour les utilisateurs WinFrame ne jouissant pas des privilèges d'administrateur système.

# (reçoit configuration utilisateur)
Lorsque cette case est cochée, ce paramètre est transmis à partir des paramètres de configuration d'utilisateur associés à l'utilisateur accédant au serveur WinFrame.
Note  Un administrateur peut éditer les paramètres de configuration d'utilisateur en exécutant l'application gestionnaire d'utilisateurs pour le domaine du groupe outils administratifs.

# (reçoit configuration client)
Lorsque cette case est cochée, ce paramètre est transmis par le programme client WinFrame établissant la connexion au serveur WinFrame.

# (reçoit configuration client/utilisateur)
Lorsque cette case est cochée, ce paramètre est transmis à partir des paramètres de configuration d'utilisateur associés à l'utilisateur accédant au serveur WinFrame ou à partir du programme client WinFrame établissant la connexion au serveur WinFrame.  Si ce paramètre est utilisé aux deux endroits, c'est le paramètre issu de la configuration d'utilisateur qui a priorité.
Note  Un administrateur peut éditer les paramètres de configuration d'utilisateur en exécutant l'application gestionnaire d'utilisateurs pour le domaine du groupe outils administratifs.

# NASI
L'interface NASI (NetWare Asynchronous Services Interface) permet d'accéder au service NCS (NASI Connection Service) proposé par NetWare Connect.